Miglioramento della qualità di stampa

# Pulizia della testina di stampa

> Uso dell'utility Controllo ugelli automatico e pulizia
> Uso dell'utility Pulizia testine
> Uso dei tasti del pannello di controllo

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile risolvere questi problemi pulendo la testina di stampa. Ciò assicura che gli ugelli distribuiscano l'inchiostro correttamente.

È possibile pulire la testina di stampa dal computer usando l'utility Pulizia testine (Pulizia testina in Macintosh) del software della stampante, oppure dalla stessa stampante utilizzando i tasti del pannello di controllo.

| Nota:

La pulizia della testina comporta il consumo di una certa quantità di inchiostro. Per evitare di sprecare inchiostro, pulire la testina di stampa solo se la qualità di stampa peggiora; ad esempio, se la stampa appare indistinta o se il colore non è corretto o è mancante.

Usare prima l'utility Controllo ugelli per verificare che la testina di stampa necessiti di pulizia. Ciò consente di risparmiare inchiostro.

Se la spia di inchiostro esaurito lampeggia o è accesa, non è possibile pulire la testina di stampa. Sostituire innanzitutto la cartuccia d'inchiostro appropriata.

## Uso dell'utility Controllo ugelli automatico e pulizia

Epson consiglia di utilizzare l'utility Controllo ugelli automatico e pulizia che pulisce automaticamente gli ugelli della testina.

Per usare l'utility di pulizia della testina, consultare le relative sezioni riportate di seguito.

### Per Windows

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Pulizia automatica testina, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che la stampante sia accesa e che la spia di inchiostro esaurito sia spenta.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Accedere al software della stampante.

| Accesso al software della stampante per Windows

| Fare clic sulla scheda Utility e quindi sul pulsante Controllo ugelli automatico e pulizia.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. La spia di alimentazione lampeggia mentre la stampante esegue il ciclo di pulizia.

| Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

Di seguito viene mostrato un motivo di controllo degli ugelli di esempio:

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

### Per Mac OS da 8.6 a 9.x

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Pulizia automatica testina, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che la stampante sia accesa e che la spia di inchiostro esaurito sia spenta.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Accedere alla finestra di dialogo Stampa o Formato di Stampa.

| Accesso al software della stampante per Mac OS versione da 8.6 a 9.x

| Fare clic sull'icona Utility e quindi sul pulsante Controllo e pulizia automatica ugelli.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. La spia di alimentazione lampeggia mentre la stampante esegue il ciclo di pulizia.

| Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

Di seguito viene mostrato un motivo di controllo degli ugelli di esempio.

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

### Per Mac OS X

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Pulizia automatica testina, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che la stampante sia accesa e che la spia di inchiostro esaurito sia spenta.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Accedere alla finestra di dialogo EPSON Printer Utility.

| Accesso al software della stampante per Mac OS X

| Selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su OK nella finestra dell'elenco delle stampanti.

| Fare clic sul pulsante Controllo ugelli automatico e pulizia nella finestra di dialogo Utility.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. La spia di alimentazione lampeggia mentre la stampante esegue il ciclo di pulizia.

| Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

Di seguito viene mostrato un motivo di controllo degli ugelli di esempio.

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

[Inizio]

## Uso dell'utility Pulizia testine

Per usare l'utility di pulizia della testina, consultare le relative sezioni riportate di seguito.

### Per Windows

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Pulizia testina, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che la stampante sia accesa e che la spia di inchiostro esaurito sia spenta.

| Accedere al software della stampante.

| Accesso al software della stampante per Windows

| Fare clic sulla scheda Utility, quindi sul pulsante Pulizia testine.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

> La spia di alimentazione lampeggia mentre la stampante esegue il ciclo di pulizia.

|  | Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

| Quando la spia di alimentazione smette di lampeggiare, caricare alcuni fogli di carta e fare clic su Stampa motivo di controllo degli ugelli nella finestra di dialogo Pulizia testine per verificare che la testina sia pulita.

Di seguito sono mostrati due motivi di controllo degli ugelli di esempio:

| Esempio corretto

| La testina di stampa necessita di pulizia

Se la pagina di controllo ugelli non viene stampata in modo soddisfacente, potrebbe rendersi necessario ripetere la pulizia della testina e stampare nuovamente il motivo di controllo degli ugelli.
Vedere Pulizia della testina di stampa

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per quattro o cinque volte, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire una cartuccia di inchiostro prima che sia completamente vuota, vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro.

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

### Per Mac OS da 8.6 a 9.x

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Pulizia testina, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che la stampante sia accesa e che la spia di inchiostro esaurito sia spenta.

| Accedere alla finestra di dialogo Stampa o Formato di Stampa.

| Accesso al software della stampante per Mac OS versione da 8.6 a 9.x

| Fare clic sul pulsante a icona Utility, quindi sul pulsante Pulizia testina.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

> La spia di alimentazione lampeggia mentre la stampante esegue il ciclo di pulizia.

|  | Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

| Quando la spia di alimentazione smette di lampeggiare, fare clic sul pulsante Conferma nella finestra di dialogo Pulizia testina per stampare un motivo di controllo degli ugelli. Usare la stampa del motivo di controllo per verificare che la testina sia pulita.

Di seguito sono mostrati due motivi di controllo degli ugelli di esempio.

| Esempio corretto

| La testina di stampa necessita di pulizia

Se la pagina di controllo ugelli non viene stampata in modo soddisfacente, potrebbe rendersi necessario ripetere la pulizia della testina e stampare nuovamente il motivo di controllo degli ugelli.
Vedere Pulizia della testina di stampa

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per quattro o cinque volte, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire una cartuccia di inchiostro prima che sia completamente vuota, vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro.

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

### Per Mac OS X

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Pulizia testina, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che la stampante sia accesa e che la spia di inchiostro esaurito sia spenta.

| Accedere alla finestra di dialogo EPSON Printer Utility.

| Accesso al software della stampante per Mac OS X

| Selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su OK nella finestra dell'elenco delle stampanti.

| Fare clic sul pulsante Pulizia testina nella finestra di dialogo Utility

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

> La spia di alimentazione lampeggia mentre la stampante esegue il ciclo di pulizia.

|  | Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

| Quando la spia di alimentazione smette di lampeggiare, fare clic sul pulsante Conferma nella finestra di dialogo Pulizia testina per stampare un motivo di controllo degli ugelli. Usare la stampa del motivo di controllo per verificare che la testina sia pulita.

Di seguito sono mostrati due motivi di controllo degli ugelli di esempio.

| Esempio corretto

| La testina di stampa necessita di pulizia

Se la pagina di controllo ugelli non viene stampata in modo soddisfacente, potrebbe rendersi necessario ripetere la pulizia della testina e stampare nuovamente il motivo di controllo degli ugelli.
Vedere Pulizia della testina di stampa

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per quattro o cinque volte, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire una cartuccia di inchiostro prima che sia completamente vuota, vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro.

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

[Inizio]

## Uso dei tasti del pannello di controllo

Eseguire le operazioni indicate di seguito per pulire la testina di stampa utilizzando i tasti del pannello di controllo.

| Accertarsi che la spia di alimentazione sia accesa e che la spia di inchiostro esaurito sia spenta. Quindi, tenere premuto il tasto di controllo inchiostro per tre secondi.

> La stampante avvierà il ciclo di pulizia della testina di stampa e la spia di alimentazione inizierà a lampeggiare.

|  | Attenzione:

Non spegnere mai la stampante mentre la spia di alimentazione sta lampeggiando. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

| Quando la spia di alimentazione smette di lampeggiare, stampare un motivo di controllo degli ugelli per verificare che la testina sia pulita. Vedere Controllo degli ugelli della testina di stampa

| Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per quattro o cinque volte, spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario.

Se la qualità di stampa ancora non migliora, almeno una delle cartucce d'inchiostro potrebbe essere vecchia o danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire una cartuccia di inchiostro prima che sia completamente vuota, vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro.

Se la qualità di stampa continua a non migliorare dopo aver sostituito le cartucce d'inchiostro, contattare il rivenditore.

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

[Inizio]

Precedente | Successivo