Altre informazioni

# Pulizia della stampante

Per mantenere la stampante in condizioni di funzionamento efficienti, pulirla accuratamente varie volte durante l'anno, come descritto di seguito.

| Scollegare il cavo di alimentazione della stampante.

| Rimuovere eventuale carta dall'alimentatore.

| Usare un pennello morbido per rimuovere attentamente tutta la polvere e tracce di sporco dall'alimentatore.

| Se l'involucro esterno della stampante o le parti interne dell'alimentatore sono sporchi, pulirli con un panno morbido e pulito imbevuto con un detergente delicato. Tenere chiuso il coperchio della stampante per evitare che penetri del liquido all'interno.

| Se l'interno della stampante si sporca accidentalmente d'inchiostro, pulirlo con un panno umido.

| Se si è verificata una perdita d'inchiostro all'interno della stampante, pulire l'interno della stampante con un panno morbido e pulito.

| Avvertenza:

Prestare attenzione a non toccare gli ingranaggi o i rulli all'interno della stampante.

| Attenzione:

Non ingrassare le parti in metallo sotto il carrello della testina di stampa.

Non usare mai alcool o solventi per pulire la stampante; queste sostanze chimiche possono danneggiare sia i componenti che l'involucro esterno.

Prestare attenzione a tenere i liquidi lontano dai meccanismi della stampante e dai componenti elettronici.

Non usare spazzole o pennelli con setole dure o abrasive.

Non spruzzare lubrificanti all'interno della stampante. Un olio non adatto può danneggiare il meccanismo. Per questa operazione, contattare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica.

[Inizio]

Precedente | Successivo