Altre informazioni

# Caricamento di fogli singoli di carta

Per caricare della carta nella stampante, eseguire i passaggi indicati di seguito.

| Aprire il supporto carta, quindi far scorrere l'estensione verso l'esterno.

| Assicurarsi che il vassoio di uscita sia abbassato e far scorrere l'estensione del vassoio verso l'esterno.

| Modifica della posizione del vassoio di uscita

| Posizionare la guida laterale sinistra in modo che la distanza tra le due guide laterali sia leggermente superiore alla larghezza della carta in uso.

| Smazzare una risma di carta, quindi batterla leggermente su una superficie piana per pareggiare i bordi.

| Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso l'alto in modo che risulti allineata alla guida laterale destra e farla scorrere nell'alimentatore. Quindi, spostare la guida laterale sinistra contro il bordo sinistro della carta.

|  | Nota:

Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per far uscire completamente la carta.

Caricare sempre la carta inserendola nell'alimentatore dal lato corto.

Assicurarsi che la pila di carta sia allineata con o sotto il contrassegno triangolare di limite caricamento sulla guida laterale.

[Inizio]

Precedente | Successivo