Altre informazioni

# Caricamento e rimozione della carta in rotolo

> Caricamento del rotolo di carta
> Taglio della carta in rotolo
> Rimozione della carta in rotolo
> Conservazione della carta in rotolo Epson

## Caricamento del rotolo di carta

Con il supporto per rotolo montato sulla stampante, è possibile stampare con il formato di carta in rotolo; ciò risulta utile per la stampa di striscioni. Quando si stampa su carta in rotolo, tenere presente le seguenti informazioni:

- Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso l'alto.

- Usare carta liscia ed integra. Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla per evitare problemi di alimentazione.

- Tenere sempre la carta lungo i bordi.

- Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per far uscire completamente la carta.

- Assicurarsi che il vassoio di uscita sia abbassato e che l'estensione del vassoio sia chiusa.

- Verificare che l'estremità della carta sia tagliata in modo netto e perpendicolarmente alla lunghezza della carta. Se la carta è tagliata diagonalmente o in modo irregolare, potrebbe venire caricata in maniera non uniforme o la stampa potrebbe verificarsi oltre il margine della carta.

- Per ottenere risultati di qualità elevata, utilizzare i supporti Epson.

- Verificare sempre i livelli di inchiostro prima di stampare sulla carta in rotolo, in quanto la sostituzione delle cartucce d'inchiostro con il rotolo caricato può causare macchie sulla carta.

- Si consiglia di sostituire il rotolo di carta con un nuovo rotolo quando rimangono 20 cm. In caso contrario, la qualità di stampa potrebbe risultare compromessa nella parte restante.

Attenersi alle istruzioni che seguono per montare i supporti per rotolo e caricare il rotolo di carta.

| Collegare i supporti per rotolo al rotolo di carta.

|  | Nota:

Rimuovere il foglio protettivo dopo aver unito il rotolo di carta e gli appositi supporti.

| Verificare che l'estremità della carta sia tagliata perpendicolarmente sui lati utilizzando un triangolo (vedere la figura).

|  | Attenzione:

Utilizzare sempre un triangolo o una squadra per verificare che l'estremità del rotolo sia tagliata perpendicolarmente. Un taglio in diagonale può causare problemi di alimentazione della carta.

| Accendere la stampante.

| Assicurarsi che il vassoio di uscita sia abbassato e che l'estensione del vassoio sia chiusa.

| Modifica della posizione del vassoio di uscita

| Inserire l'adattatore per supporto per rotolo nell'alloggiamento sul retro della stampante, quindi montare i supporti per rotolo sull'adattatore.

| Inserire delicatamente l'estremità della carta nell'alimentatore della carta in rotolo fino a fine corsa, tenendola allineata alla guida laterale destra. Spostare la guida laterale sinistra contro il bordo sinistro della stampante.

|  | Attenzione:

Non caricare la carta in rotolo nell'alimentatore per fogli singoli.

| Per caricare la carta in modo appropriato, è necessario tenerla in posizione con la mano per tre secondi. La carta verrà quindi automaticamente alimentata nella stampante.

|  | Nota:

Se la carta in rotolo non viene alimentata in modo agevole, appiattirla. Per appiattire la carta posizionarla con il lato stampabile rivolto verso l'alto tra le pagine del foglietto di istruzioni fornito con il rotolo di carta; ciò serve a proteggere la carta. Quindi, arrotolare il foglietto nella direzione opposta alla piega della carta.

| Aprire il coperchio della stampante e verificare che la carta venga alimentata nel modo corretto. Se la carta non è diritta, espellerla e ricaricarla.

| Rimozione della carta in rotolo

|  | Nota:

Ruotare le manopole del rotolo di carta per tendere la carta in rotolo.

[Inizio]

## Taglio della carta in rotolo

| Premere il tasto di alimentazione rotolo per alimentare la carta. Una riga pilota di taglio viene stampata sulla carta.

|  | Attenzione:

Non premere il tasto di alimentazione rotolo per più di tre secondi. In caso contrario, la carta in rotolo verrà alimentata all'indietro e la stampa potrebbe venire rovinata.

| Tagliare la carta lungo la riga stampata. Non tirare mai la carta durante il taglio; in caso contrario, la stampa potrebbe risultare rovinata. Quando si taglia la carta, non incrociare la linea di taglio verso la stampante, in quanto possono verificarsi problemi durante l'alimentazione della carta.

|  | Nota:

Epson consiglia di utilizzare sempre un triangolo o una squadra per verificare che l'estremità del rotolo sia tagliata perpendicolarmente. Un taglio in diagonale può causare problemi di alimentazione della carta.

| Per stampare il successivo documento, premere il tasto di alimentazione rotolo per riportare la carta nella posizione di stampa.

| Ruotare le manopole del rotolo di carta per tendere la carta in rotolo.

[Inizio]

## Rimozione della carta in rotolo

| Una volta tagliata la carta, tenere premuto il tasto di alimentazione rotolo per circa 3 secondi. La carta viene alimentata all'indietro fino a una posizione nella quale può essere agevolmente rimossa dall'alimentatore sul retro della stampante. La spia di carta esaurita lampeggia. Se la carta non torna in tale posizione, ripetere il passaggio.

| Ruotare la manopola del rotolo di carta e arrotolare la carta. Rimuovere delicatamente la carta.

| Premere il tasto di alimentazione rotolo per annullare la spia di carta esaurita .

[Inizio]

## Conservazione della carta in rotolo Epson

Rimettere la carta inutilizzata nella confezione originale non appena si termina di stampare. Conservare le stampe in una busta in plastica sigillabile. Tenere lontano da temperature elevate, elevata umidità o luce solare diretta.

[Inizio]

Precedente | Successivo