Overige informatie / Printerspecificaties

# Normen en goedkeuringen

Amerikaans model:

Veiligheid | UL 60950 CSA C22.2 Nr. 60950
EMC | FCC lid 15 sublid B klasse B CSA C108.8 klasse B

Europees model:

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG | EN 60950
EMC-richtlijn 89/336/EEG | EN 55022 klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Australisch model:

EMC | AS/NZS 3548 klasse B

[Boven]

Vorige | Volgende