Overige informatie

# Rolpapier laden en verwijderen

> Rolpapier laden
> Rolpapier afsnijden
> Rolpapier verwijderen
> Epson-papierrollen bewaren

## Rolpapier laden

Als de papierrolhouder aan de printer is gemonteerd, kunt u afdrukken op rolpapier. Dit is handig voor het maken van spandoeken (banieren). Houd bij het afdrukken op rolpapier rekening met het volgende:

- Laad het papier met de afdrukzijde naar boven in de printer.

- Gebruik vlak, onbeschadigd papier. Als het papier omgekruld is, moet u het eerst gladstrijken om problemen met de papierinvoer te voorkomen.

- Pak het papier altijd vast aan de randen.

- Zorg ervoor dat er aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.

- Zorg ervoor dat de uitvoerlade uitgeklapt is en het verlengstuk van de uitvoerlade gesloten.

- Controleer of het uiteinde van het papier recht is afgesneden, loodrecht op de lengte van het papier. Als het papier schuin of ongelijkmatig is afgesneden, loopt u het risico dat het papier niet goed kan worden ingevoerd of dat de afdruk over de rand van het papier komt.

- Gebruik afdrukmateriaal van EPSON voor een hoge afdrukkwaliteit.

- Controleer altijd het inktniveau voordat u afdrukt op de rol papier. Als u de cartridges moet vervangen terwijl er rolpapier in de printer is geplaatst, kunnen er vegen op het papier komen.

- Wij raden u aan de rol papier te vervangen door een nieuwe rol wanneer er nog 20 cm papier op de rol zit. De afdrukkwaliteit op dit laatste stukje papier kan namelijk tegenvallen.

Voer de volgende stappen uit om de papierrolhouder te monteren en de rol te plaatsen.

| Schuif de houders op de papierrol.

|  | Opmerking:

Verwijder het beschermende vel nadat u de houders op de papierrol hebt geplaatst.

| Controleer met een geodriehoek of het uiteinde van de rol loodrecht op de rand is afgesneden (zie afbeelding).

|  | Let op:

Gebruik altijd een geodriehoek of een soortgelijk meetinstrument om goed te kunnen controleren of het uiteinde van de rol loodrecht is afgesneden. Schuin afgesneden papier kan problemen geven met de papiertoevoer.

| Zet de printer aan.

| Zorg ervoor dat de uitvoerlade uitgeklapt is en het verlengstuk van de uitvoerlade gesloten.

| Positie van de uitvoerlade wijzigen

| Plaats de adapter voor de papierrolhouder in de daarvoor bestemde uitsparing aan de achterzijde van de printer en steek de houders vervolgens in de adapter.

| Steek het uiteinde van het papier voorzichtig in de rolpapiertoevoer, zo ver mogelijk en tegen de rechterzijgeleider. Schuif de linkerzijgeleider tegen de linkerkant van het papier aan.

|  | Let op:

Laad het rolpapier niet in de papiertoevoer voor losse vellen.

| Houd het papier gedurende drie seconden met de hand op de juiste plaats. Het papier wordt automatisch in de printer gevoerd.

|  | Opmerking:

Als het papier van de rol niet gemakkelijk kan worden ingevoerd, moet u het eerst gladstrijken. Haal de krul uit het papier door het papier met de afdrukzijde naar boven tussen de pagina's van het instructieboekje te leggen dat bij de papierrol wordt geleverd. Zo wordt het papier tegelijk goed beschermd. Vervolgens rolt u het boekje op in de tegenovergestelde richting van de krul in het papier.

| Open de printerkap en controleer of het papier goed wordt ingevoerd. Zit het papier niet recht, dan moet u het uit de printer halen en opnieuw laden.

| Rolpapier verwijderen

|  | Opmerking:

Draai aan de knop van de papierrol om het papier strak te trekken.

[Boven]

## Rolpapier afsnijden

| Druk op de papierrolknop om het papier in de printer te voeren. Op de rol papier wordt een snijlijn afgedrukt.

|  | Let op:

Houd de papierrolknop niet langer dan drie seconden ingedrukt. Anders wordt het rolpapier achteruit gevoerd en kan de afdruk mislukken.

| Snijd het papier af op de afgedrukte lijn. Trek nooit aan het papier tijdens het snijden of knippen. Anders kan de afdruk beschadigd raken. Let er bij het afsnijden of afknippen van het papier op dat u de lijn niet schuin overschrijdt (naar de printer toe). Dit kan problemen geven met de papiertoevoer.

|  | Opmerking:

Epson raadt u aan altijd een geodriehoek of een soortgelijk meetinstrument te gebruiken om goed te kunnen controleren of het uiteinde van de rol loodrecht is afgesneden. Schuin afgesneden papier kan problemen geven met de papiertoevoer.

| Druk op de papierrolknop om het papier terug te voeren naar de afdrukpositie voor de volgende afdruktaak.

| Draai aan de knop van de papierrol om het papier strak te trekken.

[Boven]

## Rolpapier verwijderen

| Houd, nadat u het papier hebt afgesneden, de papierrolknop ongeveer drie seconden ingedrukt. Het papier beweegt in omgekeerde richting door de printer, zodat u het gemakkelijk uit de papiertoevoer kunt halen aan de achterzijde van de printer. Het papierlampje knippert. Als het papier niet naar de positie beweegt waar u het gemakkelijk kunt verwijderen, voert u deze stap opnieuw uit.

| Rol het papier op door de knop van de papierrol terug te draaien. Verwijder het papier voorzichtig.

| Druk op de papierrolknop om het papierlampje uit te schakelen.

[Boven]

## Epson-papierrollen bewaren

Plaats ongebruikt papier meteen na het afdrukken terug in de verpakking. Bewaar uw afdrukken in een afsluitbare plastic zak. Stel ze ook niet bloot aan hoge temperaturen, een vochtige omgeving of direct zonlicht.

[Boven]

Vorige | Volgende