Overige informatie / Printerspecificaties

# Papier

> Papierspecificaties
> Afdrukgebied

| Opmerking:

Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk moment kan worden gewijzigd door de fabrikant, kan Epson niet instaan voor de kwaliteit van papier dat niet door Epson zelf wordt geleverd. Probeer papier altijd eerst uit voordat u hiervan grote hoeveelheden aanschaft of hierop grote taken afdrukt.

## Papierspecificaties

Losse vellen:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 3 x 3,5" (89 x 127 mm)
Papiersoorten | Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van Epson
Dikte (voor gewoon papier) | 0,08 tot 0,13 mm (0,003 tot 0,005 inch)
Gewicht (voor gewoon papier) | 64 g/m2 (17 lb) tot 90 g/m2 (24 lb)

Enveloppen:

Formaat | No. 10 (104,8 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) 132 x 220 mm
Papiersoorten | Gewoon papier
Dikte | 0,40 tot 0,52 mm (0,016 tot 0,02 inch)
Gewicht | 75 g/m2 (20 lb) tot 90 g/m2 (24 lb)

Premium Bright White Paper:

Formaat | Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Ink Jet Plain Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Bright White Ink Jet Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Ink Jet Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Photo Quality Ink Jet Card:

Formaat | A6 (105 x 148 mm) 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Self Adhesive Sheets (stickers):

Formaat | A4 (210 x 297 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Ink Jet Note Card:

Formaat | A6 (105 x 148 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Ink Jet Greeting Card:

Formaat | 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Archival Matte Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) 100 mm x 8 m
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Enhanced Matte paper:

Formaat | Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Matte Paper Heavyweight:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 8 x 10" (203 x 254mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Glossy Photo Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (113,6 x 175,4 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 100 mm x 8 m 210 mm x 8 m
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Semigloss Photo Paper:

Formaat | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 100 mm x 8 m 210 mm x 10 m 4" x 26'
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Premium Luster Photo Paper:

Formaat | Letter (216 x 279 mm) 210 mm x 10 m
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Ink Jet Transparencies:

Formaat | Letter (216 x 279 mm)
Papiersoorten | Speciaal afdrukmateriaal van Epson

Cd/dvd:

Formaat | 12 cm 8 cm

| Opmerking:

Papier van slechte kwaliteit kan leiden tot een minder goede afdrukkwaliteit, vastlopen van papier of andere problemen. Gebruik papier van een betere kwaliteit als er zich problemen voordoen.

Laad geen omgekruld of gevouwen papier in de printer.

Gebruik papier onder normale condities: Temperatuur 15 tot 25 °C (59 tot 77 °F) Luchtvochtigheid 40 tot 60%

EPSON Photo Quality Self-Adhesive Sheets (stickers) dienen te worden bewaard onder de volgende condities: Temperatuur 15 tot 30 °C (59 tot 86 °F) Luchtvochtigheid 20 tot 60%

Met deze printer kunnen papierformaten worden gebruikt die variëren van 3,5 x 5" (89 x 127 mm) tot A4 (210 x 297 mm) of Legal (216 x 356 mm).

[Boven]

## Afdrukgebied

Losse vellen en indexkaarten

Normaal | Randloos

Diagonale lijnen geven het afdrukgebied aan.
A: | De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
B-L: | De linkermarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
B-R: | De rechtermarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
C: | De ondermarge is minimaal 3,0 mm (0,12").

|  | Opmerking:

Afhankelijk van het gebruikte afdrukmateriaal, kan de afdrukkwaliteit minder zijn aan de boven- en onderkant van de afdruk, of kunnen deze gedeelten vegen vertonen.

Enveloppen

Diagonale lijnen geven het afdrukgebied aan.
A: | De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12").
B-L: | De linkermarge is minimaal 5,0 mm (0,20").
B-R: | De rechtermarge is minimaal 5,0 mm (0,20").
C: | De ondermarge is minimaal 20 mm (0,78") voor Windows en Mac OS 8.6 tot 9.X. De ondermarge is minimaal 3,0 mm (0,12") voor Mac OS X.

|  | Opmerking:

Afhankelijk van het gebruikte afdrukmateriaal, kan de afdrukkwaliteit minder zijn aan de boven- en onderkant van de afdruk, of kunnen deze gedeelten vegen vertonen.

Rolpapier

Standaardmarges
| Wanneer u na het afdrukken op de papierrolknop drukt, wordt een snijlijn afgedrukt. Als u nogmaals op de papierrolknop drukt en een afdruktaak naar de printer stuurt, is de marge tussen de afdrukken ongeveer 65 mm.
| Als u een afdruktaak bestaande uit meerdere pagina's of meerdere afdruktaken achter elkaar naar de printer stuurt, komt er geen marge tussen de afdrukken.
Randloos
| Wanneer u na het afdrukken op de papierrolknop drukt, wordt een snijlijn afgedrukt. Als u nogmaals op de papierrolknop drukt en een afdruktaak naar de printer stuurt, is de marge tussen de afdrukken ongeveer 65 mm.
| Als u een afdruktaak bestaande uit meerdere pagina's of meerdere afdruktaken achter elkaar naar de printer stuurt, komt er geen marge tussen de afdrukken.

Cd/dvd

| Let op:

Hoewel het met EPSON Print CD mogelijk is om de binnendiameter op 21 mm te zetten, kunt u dat beter niet doen. Afdrukken in het gebied binnen 43 mm kan uw cd-rom- of dvd-lezer beschadigen.

[Boven]

Vorige | Volgende