Afdrukkwaliteit verbeteren

# De printkop uitlijnen

> Voor Windows
> Voor Mac OS 8.6 tot 9.x
> Voor Mac OS X

Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd of u horizontale strepen ziet, kunt u dit probleem vanaf uw computer oplossen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen. Wij raden u aan om de printkop automatisch te reinigen. Als u de printkop automatisch wilt reinigen, selecteert u Automatisch in de instructies op het scherm.

Raadpleeg het betreffende gedeelte hierna.

| Opmerking:

Druk nooit op de papierknop om het afdrukken te annuleren, als er op dat moment net een testblad wordt afgedrukt met het hulpprogramma Printkop uitlijnen.

## Voor Windows

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen, gaat u als volgt te werk.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer gewoon papier bevat van A4- of Letter-formaat.

| Open de printersoftware.

| De printersoftware voor Windows openen

| Klik op het tabblad Hulpprogramma's en vervolgens op de knop Printkop uitlijnen.

| Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

[Boven]

## Voor Mac OS 8.6 tot 9.x

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen, gaat u als volgt te werk.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer gewoon papier bevat van A4- of Letter-formaat.

| Open het afdrukvenster of het dialoogvenster voor de pagina-instelling.

| De printersoftware voor Mac OS 8.6 en 9.x openen

| Klik op de pictogramknop Hulpprogramma's en klik vervolgens op de knop Printkop uitlijnen.

| Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

[Boven]

## Voor Mac OS X

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen, gaat u als volgt te werk.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer gewoon papier bevat van A4- of Letter-formaat.

| Open het dialoogvenster EPSON Printer Utility.

| De printersoftware voor Mac OS X openen

| Selecteer de printer en klik op OK in het venster Printers (Printer List).

| Klik op de knop Printkop uitlijnen in het dialoogvenster dat verschijnt.

| Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

[Boven]

Vorige