Informations sur le produit / Caractéristiques du combiné multifonction

# Numérisation

Type de scanner | Scanner d'image couleur à plat
Dispositif photoélectrique | CIS
Pixels effectifs | 10,200 x 14 040 pixels à 1200 ppp, 100%
Dimensions des documents | 8.5 x 11,7" (216 x 297 mm) format A4 ou Letter US (la zone de lecture peut être spécifiée depuis votre logiciel).
Résolution de numérisation | 1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)
Résolution de sortie | 50 à 4800 ppp (par pas de 1 ppp), 7200 ppp et 9600 ppp
Données d'image | 48 bits par pixel par couleur interne 24 bits par pixel par couleur externe
Correction Gamma | Niveau 2 Défini par l'utilisateur
Interface | USB 2.0
Source lumineuse | Diode RVB trois couleurs
Fiabilité | 30 000 manœuvres complètes de chariot (MCBF unité principale) Diode : durée de vie 10 000 heures

[Haut]