Impression / Informations relatives à l'impression de base

# Chargement d'enveloppes

Pour charger des enveloppes dans le bac feuille à feuille, procédez comme suit :

| Faites glisser le bac d'extension.

| Placez le levier de réglage en position .

|  | Remarque :

Une fois les enveloppes imprimées, remettez le levier de réglage en position standard .

Lorsque le levier de réglage est en position , vérifiez que la case à cocher Vitesse Rapide est désactivée dans la boîte de dialogue Plus d'options du pilote d'impression. Pour désactiver cette case à cocher, il peut être nécessaire de modifier également le réglage du paramètre Option Qualité.

| Déplacez vers vous la protection du bac feuille à feuille.

| Faites glisser le guide latéral gauche de façon que l'espace entre les deux guides latéraux soit légèrement supérieur à la largeur de vos enveloppes.

| Chargez les enveloppes par le petit côté, rabat vers le bas, comme illustré ci-dessous.

|  | Remarque :

Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois dans le bac feuille à feuille.

| Replacez la protection du bac à sa position initiale.

| Une fois les enveloppes imprimées, remettez le levier de réglage en position standard .

| Remarque :

Si vous avez l'intention d'imprimer un grand nombre d'enveloppes, imprimez d'abord sur une enveloppe pour vérifier que l'impression est satisfaisante. Vous pouvez ensuite imprimer le reste des feuilles.

La qualité de pliure et l'épaisseur des enveloppes varient beaucoup. Si l'épaisseur totale de la pile d'enveloppes dépasse 10 mm, aplatissez les enveloppes une à une avant de charger la pile. Si la qualité diminue avec des enveloppes empilées, chargez-les une à une.

N'utilisez pas d'enveloppes incurvées ou pliées.

Aplatissez l'enveloppe avant de la charger.

Aplatissez le bord entrant de l'enveloppe avant de la charger.

Évitez aussi les enveloppes trop fines, qui pourraient se recourber pendant l'impression.

Si le papier n'est pas entraîné correctement, procédez comme suit. Chargez les enveloppes avec le côté rabat à droite et activez la case à cocher Rotation 180° dans le menu Disposition (Windows) ou la case à cocher Rotation 180 degrés dans la zone de dialogue Format d'impression (Macintosh). Appuyez fermement sur les quatre coins des enveloppes pour les aplatir.

[Haut]