Informations sur le produit / Utilisation de la carte mémoire

# Chargement de cartes mémoire

> Carte mémoire insérable
> Fichiers image disponibles
> Insertion d'une carte mémoire dans l'emplacement
> Éjection des cartes mémoire

## Carte mémoire insérable

Le combiné multifonction possède trois emplacements pour carte mémoire.

Les types de carte mémoire susceptibles d'être insérées dans chaque emplacement sont indiquées ci-après.

Emplacement | Carte
a | Memory Stick/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo*/Memory Stick PRO/Carte SD/Carte miniSD*/MultiMediaCard
b | SmartMedia/xD-Picture Card
c | CompactFlash/Microdrive

| * Un adaptateur est nécessaire.

| Remarque :

La méthode d'utilisation d'une carte mémoire varie en fonction du type de carte mémoire utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre carte mémoire.

[Haut]

## Fichiers image disponibles

Vous pouvez utiliser les fichiers image qui répondent aux spécifications suivantes.

Format de support | Compatible DCF version 1.0*
Format de fichier | Fichiers image au format JPEG ou TIF**, FAT DOS (FAT 12 ou 16, une partition) de photos prises avec un appareil photo numérique compatible DCF version 1.0.
Taille de l'image | 120 à 4600 pixels en vertical, 120 à 4600 pixels en horizontal
Nombre de fichiers | Jusqu'à 999.

| * DCF est l'acronyme de la norme " Design rule for Camera File system " définie par le JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

| ** Prend en charge Exif Version 2.1/2.2.

| Remarque :

Vous ne pouvez pas imprimer des images dont le nom de fichier contient des caractères double-octet.

[Haut]

## Insertion d'une carte mémoire dans l'emplacement

| Appuyez sur la touche Marche pour mettre le combiné multifonction sous tension.

| Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

| Vérifiez que le voyant de la carte mémoire situé à côté de l'emplacement pour carte mémoire est éteint, puis insérez une carte mémoire à fond dans l'emplacement approprié.

|  | Remarque :

Vous ne pouvez charger qu'une carte mémoire à la fois.

| Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

|  | Important :

N'essayez pas de forcer l'insertion de la carte mémoire dans l'emplacement. Les cartes mémoire ne peuvent pas être insérées complètement dans les emplacements pour carte mémoire.

Un chargement incorrect de la carte mémoire pourrait endommager le combiné multifonction, la carte mémoire, voire ces deux éléments.

Gardez le couvercle de la carte mémoire fermé lorsqu'elle est insérée, car il protège la carte mémoire et l'emplacement de la poussière et de l'électricité statique ; dans le cas contraire, vous risquez de perdre des données de la carte mémoire ou d'endommager le combiné multifonction.

Selon la carte mémoire chargée dans le combiné multifonction, il est possible que la charge statique de la carte mémoire entraîne un mauvais fonctionnement du combiné multifonction.

|  | Remarque :

Si la carte mémoire n'est pas insérée correctement, le voyant correspondant ne s'allume pas.

| Si les images sont stockées sur la carte mémoire, le message suivant s'affiche. Appuyez sur la touche D ou OK.

[Haut]

## Éjection des cartes mémoire

| Vérifiez que tous les travaux d'impression sont terminés et que le voyant de la carte mémoire ne clignote pas.

| Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

| Éjectez la carte mémoire en la retirant de l'emplacement une fois l'impression terminée.

| Important :

Veillez à ne pas retirer la carte mémoire ou mettre le combiné multifonction hors tension lorsqu'une impression est en cours ou lorsque le voyant de la carte mémoire clignote. Sinon vous risquez de perdre des données.

Si vous utilisez ce produit sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 2000 ou XP, veillez à ne jamais mettre le combiné multifonction hors tension ou déconnecter le câble USB lorsqu'une carte mémoire est insérée car vous risquez de détruire des données de la carte mémoire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Déconnexion du combiné multifonction.

[Haut]