Impression / Amélioration de la qualité d'impression

# Nettoyage de la tête d'impression

> Utilisation de l'utilitaire Nettoyage des têtes
> Utilisation des touches du panneau de contrôle

S'il vous semble que l'image imprimée pâlit ou qu'il y manque des points, il peut être utile de nettoyer la tête d'impression afin d'assurer une bonne diffusion de l'encre.

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur à l'aide de l'utilitaire Nettoyage des têtes du logiciel d'impression ou depuis le combiné multifonction par le biais des touches du panneau de contrôle.

| Remarque :

Le nettoyage des têtes d'impression utilise les encres noire et couleur. Pour ne pas en gaspiller, n'effectuez cette opération que si la qualité diminue (par exemple si l'impression est floue ou si les couleurs sont incorrectes ou absentes).

Lancez d'abord l'utilitaire Vérification des buses pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée. Cela permet d'économiser de l'encre.

Lorsque le voyant Erreur est allumé et qu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à remplacer la cartouche d'encre ou vous prévenir qu'elle est presque vide, vous ne pouvez pas nettoyer la tête. Commencez par remplacer la cartouche usagée.

## Utilisation de l'utilitaire Nettoyage des têtes

Pour l'utilisation de l'utilitaire Nettoyage des têtes, référez-vous à la section appropriée ci-dessous.

### Pour Windows

Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Nettoyage des têtes.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez le logiciel d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Nettoyage des têtes.

| Suivez les instructions qui s'affichent.

> Pendant que le combiné multifonction effectue le cycle de nettoyage, le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD.

|  | Important :

Ne mettez pas le combiné multifonction hors tension tant que le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD, faute de quoi le combiné multifonction pourrait être endommagé.

| Lorsque le message Nettoyge têtes disparaît de l'écran LCD, cliquez sur Imprimer le motif de contrôle des buses dans la boîte de dialogue Nettoyage des têtes pour vérifier que la tête est propre.

##### Correct : La tête d'impression n'a pas encore besoin d'être nettoyée.

##### Incorrect : La tête d'impression doit être nettoyée.

Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas correctement, vous devrez recommencer le nettoyage de la tête et réimprimer le motif de vérification des buses. Voir Nettoyage de la tête d'impression.

| Remarque :

Si la qualité de la copie ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure quatre ou cinq fois, mettez le combiné multifonction hors tension et attendez toute une nuit. Effectuez un autre test de vérification des buses ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.

Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre (ou les deux) soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée. Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle soit vide, reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre. Si la qualité de la copie n'est toujours pas satisfaisante après le remplacement des cartouches, contactez votre revendeur.

Pour maintenir une bonne qualité de copie, il est conseillé de copier quelques pages au moins une fois par mois.

### Pour Mac OS 8.6 à 9.x

Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Nettoyage des têtes.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer ou Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Cliquez sur l'icône Utilitaire, puis sur le bouton Nettoyage des têtes.

| Suivez les instructions qui s'affichent.

> Pendant que l'imprimante effectue le cycle de nettoyage, le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD.

|  | Important :

Ne mettez pas le combiné multifonction hors tension tant que le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD, faute de quoi le combiné multifonction pourrait être endommagé.

| Lorsque le message Nettoyge têtes disparaît de l'écran LCD, cliquez sur le bouton Confirmation dans la boîte de dialogue Nettoyage des têtes pour imprimer un motif de vérification des buses. Utilisez le motif de vérification pour vérifier que la tête est propre.

##### Correct : La tête d'impression n'a pas encore besoin d'être nettoyée.

##### Incorrect : La tête d'impression doit être nettoyée.

Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas correctement, vous devrez recommencer le nettoyage de la tête et réimprimer le motif de vérification des buses. Voir Nettoyage de la tête d'impression.

| Remarque :

Si la qualité de la copie ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure quatre ou cinq fois, mettez le combiné multifonction hors tension et attendez toute une nuit. Effectuez un autre test de vérification des buses ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.

Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre (ou les deux) soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée. Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle soit vide, reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre. Si la qualité de la copie n'est toujours pas satisfaisante après le remplacement des cartouches, contactez votre revendeur.

Pour maintenir une bonne qualité de copie, il est conseillé de copier quelques pages au moins une fois par mois.

### Pour Mac OS X

Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Nettoyage des têtes.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Utilitaire d'impression EPSON.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Cliquez sur le bouton Nettoyage des têtes dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les instructions qui s'affichent.

> Pendant que le combiné multifonction effectue le cycle de nettoyage, le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD.

|  | Important :

Ne mettez pas le combiné multifonction hors tension tant que le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD, faute de quoi le combiné multifonction pourrait être endommagé.

| Lorsque le message Nettoyge têtes disparaît de l'écran LCD, cliquez sur le bouton Confirmation dans la boîte de dialogue Nettoyage des têtes pour imprimer un motif de vérification des buses. Utilisez le motif de vérification pour vérifier que la tête est propre.

##### Correct : La tête d'impression n'a pas encore besoin d'être nettoyée.

##### Incorrect : La tête d'impression doit être nettoyée.

Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas correctement, vous devrez recommencer le nettoyage de la tête et réimprimer le motif de vérification des buses. Voir Nettoyage de la tête d'impression.

| Remarque :

Si la qualité de la copie ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure quatre ou cinq fois, mettez le combiné multifonction hors tension et attendez toute une nuit. Effectuez un autre test de vérification des buses ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.

Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre (ou les deux) soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée. Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle soit vide, reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre. Si la qualité de la copie n'est toujours pas satisfaisante après le remplacement des cartouches, contactez votre revendeur.

Pour maintenir une bonne qualité de copie, il est conseillé de copier quelques pages au moins une fois par mois.

[Haut]

## Utilisation des touches du panneau de contrôle

Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la tête d'impression à l'aide des touches de panneau de contrôle.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Appuyez sur la touche Mode Configuration pour lancer le mode de configuration.

| Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner / jusqu'à ce que le message 4.Nettoy. Tête s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche Couleur . Le nettoyage de la tête d'impression commence et le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD.

|  | Important :

Ne mettez pas le combiné multifonction hors tension tant que le message Nettoyge têtes s'affiche sur l'écran LCD, faute de quoi le combiné multifonction pourrait être endommagé.

| Lorsque le message Nettoyge têtes disparaît de l'écran LCD, effectuez un test de vérification des buses pour vérifier que la tête est propre et réinitialiser le cycle de nettoyage. Voir Contrôle des buses de la tête d'impression.

|  | Remarque :

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure quatre ou cinq fois, mettez le combiné multifonction hors tension et attendez toute une nuit. Effectuez un autre test de vérification des buses ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.

Si la qualité de l'impression ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre (ou plus) soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée. Pour remplacer une cartouche d'encre, reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche d'encre.

Pour maintenir la meilleure qualité d'impression, il est conseillé de copier quelques pages au moins une fois par mois.

[Haut]