Impression / Amélioration de la qualité d'impression

# Contrôle des buses de la tête d'impression

> Utilisation de l'utilitaire Vérification des buses
> Utilisation des touches du panneau de contrôle

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant une vérification des buses de la tête d'impression.

Vous pouvez contrôler les buses depuis votre ordinateur à l'aide de l'utilitaire Vérification des buses du logiciel d'impression ou directement depuis le combiné multifonction à l'aide des touches du panneau de contrôle.

| Remarque :

Ne lancez pas l'utilitaire Vérification des buses pendant l'impression pour ne pas tacher vos copies papier.

## Utilisation de l'utilitaire Vérification des buses

Référez-vous à la section appropriée ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Vérification des buses.

### Pour Windows

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez le logiciel d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Vérification des buses.

| Suivez les instructions qui s'affichent.

### Pour Mac OS 8.6 à 9.x

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer ou Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Cliquez sur le bouton Utilitaire, puis sur le bouton Vérification des buses dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les instructions qui s'affichent.

### Pour Mac OS X

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Utilitaire d'impression EPSON.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Sélectionnez le combiné multifonction, puis cliquez sur OK dans la liste des imprimantes.

| Cliquez sur le bouton Vérification des buses dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les instructions qui s'affichent.

[Haut]

## Utilisation des touches du panneau de contrôle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer la vérification des buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle.

| Remarque :

Lorsque le voyant Erreur ! est allumé et qu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à remplacer la cartouche d'encre ou vous prévenir qu'elle est presque vide, vous ne pouvez pas nettoyer la tête. Commencez par remplacer la cartouche usagée.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Appuyez sur la touche Mode Configuration pour lancer le mode de configuration.

| Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner / jusqu'à ce que le message 3.Vérif. Buses s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche Couleur . Le combiné multifonction commence l'impression.

| Vérifiez le tirage. Les exemples suivants indiquent à quel moment la tête d'impression doit être nettoyée.

##### Correct : La tête d'impression n'a pas encore besoin d'être nettoyée.

##### Incorrect : La tête d'impression doit être nettoyée.

Une mauvaise impression de la page de vérification des buses indique que le combiné multifonction présente un problème. Il peut s'agir d'une buse bouchée ou d'une tête mal alignée. Pour des détails sur le nettoyage de la tête d'impression, reportez-vous à la section Nettoyage de la tête d'impression.

[Haut]