Dépannage / Problèmes de numérisation

# Problèmes de qualité

> Les bords du document ne sont pas numérisés
> Vous n'arrivez pas à numériser une image ou vous n'obtenez que quelques points sur l'image numérisée
> L'image ne semble pas être identique à l'original
> Il manque toujours une ligne de points sur l'image numérisée
> Une ligne de points apparaît toujours sur l'image numérisée
> Les lignes droites de l'image apparaissent crénelées
> L'image numérisée à l'aide des touches du panneau de contrôle est absente
> L'image entière est déformée ou floue
> L'image est en partie déformée ou floue
> Les bords de l'image présentent des couleurs tachées ou altérées
> L'image est pâle ou floue
> L'image est trop sombre
> L'image est sombre et les détails sont peu ou pas visibles
> L'image numérisée est trop grande
> Des effets de moiré (hachures croisées) apparaissent sur l'image numérisée
> Mauvaise reconnaissance de caractères pendant la numérisation pour OCR
> L'image imprimée est plus grande ou plus petite que l'image originale
> Les images numérisées ne s'impriment pas ou l'impression est dénaturée
> Les images ne peuvent pas être localisées correctement dans l'aperçu des miniatures

## Les bords du document ne sont pas numérisés

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le document est aligné avec le repère d'alignement. Voir Mise en place de photos et de documents sur la vitre d'exposition.

- Placez le document de sorte que la zone à numériser se trouve dans les limites des guides latéraux de la vitre d'exposition. La zone située le long des guides horizontaux et verticaux n'est pas numérisée sur une largeur de 2,5 mm maximum.

[Haut]

## Vous n'arrivez pas à numériser une image ou vous n'obtenez que quelques points sur l'image numérisée

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le document est placé sur la vitre d'exposition du combiné multifonction.

- Modifiez le paramètre Seuil Noir/Blanc dans la boîte de dialogue Contrôle des images. Sélectionnez Texte / Mode trait pour le type d'image puis modifiez le réglage du Seuil dans la boîte de dialogue Contrôle des images.

[Haut]

## L'image ne semble pas être identique à l'original

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Essayez différentes combinaisons de réglage de l'image dans le logiciel du scanner.

- Les fonctions de correspondance des couleurs et de gestion des couleurs du logiciel ne sont peut-être pas suffisantes ou ont peut-être été mal installées. Reportez-vous aux manuels du logiciel et de l'ordinateur.

- Si vous importez un fichier image, vérifiez que son format est compatible avec votre logiciel. De même, vérifiez que les paramètres d'image de votre application sont adaptés au type d'image à numériser.

[Haut]

## Il manque toujours une ligne de points sur l'image numérisée

L'absence d'une ligne sur l'image affichée à l'écran et sur l'image imprimée indique un dysfonctionnement du capteur du scanner. Contactez votre revendeur.

[Haut]

## Une ligne de points apparaît toujours sur l'image numérisée

Si cet aspect est visible aussi bien sur l'écran que sur les tirages, il est possible que la vitre d'exposition soit recouverte de poussière ou rayée. Nettoyez le guide d'insertion du papier ou la vitre d'exposition. Si le problème subsiste, il est probable que le guide est rayé et nécessite un remplacement.

[Haut]

## Les lignes droites de l'image apparaissent crénelées

Vérifiez l'orientation du document sur la vitre d'exposition. Il doit être posé bien droit. Alignez les lignes verticales et horizontales sur les règles supérieure et latérale de la vitre d'exposition.

[Haut]

## L'image numérisée à l'aide des touches du panneau de contrôle est absente

Vérifiez que l'application souhaitée est affectée à la touche Couleur .

[Haut]

## L'image entière est déformée ou floue

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le document est placé bien à plat sur la vitre d'exposition.

|  | Important :

Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre d'exposition.

- Vérifiez que vous n'avez pas déplacé le document par inadvertance pendant la numérisation.

- Vérifiez que le combiné multifonction est placé sur une surface plane et stable.

[Haut]

## L'image est en partie déformée ou floue

Vérifiez que le document est placé bien à plat sur la vitre d'exposition. Il peut être difficile de numériser correctement un document froissé ou gondolé.

| Important :

Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre d'exposition.

[Haut]

## Les bords de l'image présentent des couleurs tachées ou altérées

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Un document trop épais ou aux bords gondolés peut créer une décoloration. Couvrez les bords du document avec du papier afin de le protéger de la lumière extérieure.

- Vérifiez que le document est placé bien à plat sur la vitre d'exposition.

|  | Important :

Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre d'exposition.

[Haut]

## L'image est pâle ou floue

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le document est placé bien à plat sur la vitre d'exposition.

|  | Important :

Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre d'exposition.

- Réglez le paramètre d'exposition de votre logiciel en utilisant le bouton d'exposition automatique dans le mode Professionnel.

- Réglez le paramètre Gamma de votre logiciel à l'aide de l'histogramme en mode Professionnel.

[Haut]

## L'image est trop sombre

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez le paramètre Luminosité de votre logiciel à l'aide des outils de la zone Ajustements : réglage de l'image (mode Loisirs et Professionnel) ou réglage par histogramme (mode Professionnel).

- Contrôlez les réglages de luminosité et de contraste de l'écran de votre ordinateur.

[Haut]

## L'image est sombre et les détails sont peu ou pas visibles

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Modifiez le paramètre Gamma de l'écran. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.

- Modifiez le paramètre Destination dans la fenêtre principale en Mode Loisirs ou Mode Professionnel.

- En mode Loisirs, sélectionnez Ecran/Web pour le paramètre Destination. La sélection d'une imprimante peut produire des différences entre les couleurs affichées à l'écran et celle de l'original; toutefois , les couleurs seront reproduites correctement à l'impression.

[Haut]

## L'image numérisée est trop grande

Modifiez l'option Dim. sortie du paramètre Destination dans la fenêtre principale du mode loisirs ou du mode professionnel.

[Haut]

## Des effets de moiré (hachures croisées) apparaissent sur l'image numérisée

Un effet de moiré est un motif composé de hachures croisées qui apparaît sur les images numérisées à partir de documents imprimés. Cet effet est dû aux interférences produites par les différences de résolution de la numérisation et du tramage.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Activez la case à cocher Filtre Détramage dans la fenêtre principale Mode loisirs ou Mode professionnel.

- En Mode professionnel, réglez la densité de la trame du filtre détramage sur une valeur adaptée à votre document.

- Placez une feuille transparente, comme celles utilisées pour la rétroprojection, entre le document et la vitre d'exposition.

- Repositionnez légèrement le document.

- Diminuez légèrement la taille de l'image.

[Haut]

## Mauvaise reconnaissance de caractères pendant la numérisation pour OCR

Essayez d'ajuster le paramètre Seuil Noir / Blanc. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Numérisation de documents pour les convertir en texte (OCR)

[Haut]

## L'image imprimée est plus grande ou plus petite que l'image originale

La taille de l'image imprimée est déterminée par les paramètres de taille et de résolution de l'image de votre logiciel. N'utilisez pas la taille de l'image affichée sur votre écran pour évaluer celle de l'image imprimée.

[Haut]

## Les images numérisées ne s'impriment pas ou l'impression est dénaturée

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le combiné multifonction est bien connecté à l'ordinateur, correctement configuré et en bon état de fonctionnement.

- Vérifiez que le logiciel est correctement installé et configuré pour le combiné multifonction (reportez-vous au Guide d'installation).

[Haut]

## Les images ne peuvent pas être localisées correctement dans l'aperçu des miniatures

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans la fenêtre Aperçu, créez des zones de cadrage sur la zone à numériser, puis lancez la numérisation.

- Dans la boîte de dialogue de configuration, réglez la zone de détourage des miniatures en utilisant le curseur coulissant Zone de détourage des miniatures.

[Haut]