Informations sur le produit / Caractéristiques du combiné multifonction

# Emplacements pour carte intégrés

Emplacements pour carte | Emplacement CF Type II | Compatible avec " CF+ et CompactFlash Specification Revision 1.4 "
Emplacement pour carte SmartMedia | Compatible avec " SmartMedia Standard 2000 "
Emplacement pour carte Memory Stick/Memory Stick PRO | Compatible avec " Memory Stick Standard version 1.3 " et " Memory Stick Standard Memory Stick PRO FORMAT Specifications version 1.0 "
Emplacement pour carte SD/MMC | Compatible avec " SD Memory Card Specifications / PART1. Physical Layer Specification Version 1.0 " Compatible avec " MultiMediaCard Standard "
Emplacement pour carte xD-Picture | Compatible avec " xD-Picture Card™ card specification Version 1.0 "
Cartes mémoire compatibles | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Microdrive Carte SD (Secure Digital) Carte MiniSD** MultiMediaCard Carte xD-Picture
Tension requise | 3,3 v/5 v, 3,3 v Intensité maximale : 500 mA

| * Capacité maximale : 128 Mo.

| ** Adaptateur requis.

[Haut]