Informations sur le produit

# Composants du Stylus CX

a. Guide latéral : permet de maintenir le papier droit. La position du guide latéral gauche doit être réglée à la largeur du papier utilisé.

b. Bac feuille à feuille : entraîne automatiquement des feuilles simples provenant d'une pile.

c. Guide papier : soutient le papier chargé dans le bac feuille à feuille.

d. Protection du bac feuille à feuille : empêche les objets placés sur le capot des documents de tomber à l'intérieur du combiné multifonction lors de l'ouverture du capot des documents.

e. Capot des documents : à ouvrir et fermer lors du remplacement de cartouches d'encre.

f. Bac d'extension de sortie : reçoit le papier éjecté.

g. Touche Marche : Permet de mettre le combiné multifonction sous et hors tension.

h. Module scanner : à ouvrir et fermer lors du remplacement d'une cartouche d'encre.

a. Levier de réglage : permet de régler la distance entre la tête d'impression et le papier afin d'éviter l'apparition de taches d'encre. Si des taches d'encre apparaissent lors de l'impression de documents ou d'enveloppes, placez le levier en position .

b. Leviers des cartouches d'encre : maintiennent la cartouche d'encre en place.

c. Câble USB : relie le combiné multifonction à votre ordinateur.

a. Vitre d'exposition : reçoit les documents, face à numériser vers le bas.

b. Panneau de contrôle : pour plus de détails sur le panneau de contrôle, reportez-vous à la section Fonctions du panneau de contrôle.

[Haut]