Remplacement des cartouches d'encre

# Remplacement d'une cartouche d'encre

> Utilisation du panneau de contrôle
> Utilisation de EPSON Status Monitor

Vous pouvez remplacer des cartouches d'encre en utilisant le panneau de contrôle ou l'utilitaire Status Monitor. Reportez-vous à la section appropriée.

| Remarque :

Avant d'effectuer le remplacement, veuillez lire la section " Instructions de sécurité " en cliquant sur Sécurité et Précautions relatives au remplacement des cartouche d'encre.

## Utilisation du panneau de contrôle

Pour remplacer une cartouche d'encre, procédez comme suit.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension.

| Lorsqu'une cartouche d'encre est vide : Reportez-vous au message affiché sur l'écran LCD pour identifier la cartouche d'encre vide, puis appuyez sur la touche Couleur .

> Lorsqu'une cartouche d'encre est presque vide :
> Appuyez sur la touche Mode Configuration pour lancer le mode de configuration et appuyez plusieurs fois sur la touche A jusqu'à ce que le message 5.Cartche encre s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche Couleur .

> Les cartouches d'encre se déplacent jusqu'à la position de remplacement.

| Vérifiez que le capot est fermé puis soulevez le module scanner.

|  | Important

Ne soulevez pas le module scanner lorsque le capot est encore ouvert.

Ne déplacez pas la tête d'impression à la main faute de quoi le combiné multifonction pourrait être endommagé.

Ne commencez pas à remplacer une cartouche d'encre avant l'arrêt de la tête d'impression.

| Avant de retirer la nouvelle cartouche de son emballage, secouez-la quatre à cinq fois.

| Ouvrez le couvercle de la cartouche.

| Pincez les côtés de la cartouche d'encre que vous voulez remplacer. Retirez la cartouche de l'imprimante et jetez-la. Ne démontez pas la cartouche usagée et ne tentez pas de la remplir.

|  | Attention :

Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution. En effet, de l'encre peut subsister autour de l'orifice. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

|  | Important :

Laissez l'ancienne cartouche dans le combiné multifonction tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange, sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

| Installez la cartouche d'encre neuve dans son support, puis appuyez sur le sommet de la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa bonne mise en place.

> Si vous devez remplacer d'autres cartouches, répétez les étapes 6 et 7.

| Fermez le couvercle de la cartouche.

|  | Remarque :

Si le couvercle de la cartouche est difficile à fermer, reportez-vous à l'étape 7 pour vérifier que la cartouche est insérée correctement.

| Fermez le module scanner.

> La tête d'impression se déplace en position de repos et le chargement de l'encre commence. Le message Chargement... s'affiche sur l'écran LCD lorsque le changement d'encre est en cours. Le message Chargement... disparaît de l'écran LCD lorsque le changement d'encre est terminé.

|  | Important :

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le message Chargement... s'affiche sur l'écran LCD car le chargement de l'encre pourrait être incomplet.

|  | Remarque :

Si vous installez une cartouche d'encre usagée dont le niveau d'encre est déjà faible, il se pourrait qu'elle soit vide une fois le remplacement effectué. Dans ce cas, remplacez la cartouche d'encre usagée en installant une cartouche neuve.

[Haut]

## Utilisation de EPSON Status Monitor

Vous pouvez contrôler la quantité d'encre restante depuis votre ordinateur et y afficher les instructions pour remplacer une cartouche qui est vide ou va bientôt l'être à l'aide de EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou EPSON StatusMonitor (Macintosh).

Lorsqu'une cartouche est presque vide ou est épuisée, cliquez sur Comment faire dans la fenêtre EPSON Status Monitor. Suivez les instructions qui s'affichent pour remplacer la cartouche.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de EPSON Status Monitor, reportez-vous à la section Utilisation de EPSON StatusMonitor.

### Préservation de l'encre noire lorsque le niveau de la cartouche est faible

La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche lorsque le niveau d'encre noire est faible et que les conditions suivantes sont réunies :

- L'option Papier ordinaire/Papier blanc brillant est sélectionnée pour le type de papier et l'option Texte est sélectionnée pour le paramètre Option Qualité.

- Le niveau d'encre couleur est supérieur à celui d'encre noire.

- La cartouche d'encre noire n'est pas vide.

- Le niveau des cartouches d'encre couleur n'est pas faible.

La boîte de dialogue vous permet de poursuivre l'impression normalement en utilisant l'encre noire ou bien de préserver l'encre noire en utilisant de l'encre noire obtenue par un mélange d'encres couleurs.

Si vous cliquez sur le bouton Oui, vous pouvez imprimer des documents noir et blanc à l'aide d'encre noire obtenue par un mélange d'encres couleurs. L'encre de la cartouche d'encre noire n'est pas utilisée.

Si vous cliquez sur le bouton Non, pas maintenant, vous pouvez poursuivre l'impression du travail en cours en utilisant l'encre noire restante. La boîte de dialogue s'affichera de nouveau lors de la prochaine impression d'un document noir et blanc et vous proposera une nouvelle fois de préserver ou non l'encre noire.

Si vous cliquez sur le bouton Non, jamais, vous pouvez poursuivre l'impression normalement en utilisant l'encre noire. La boîte de dialogue ne s'affiche plus pour le restant de la cartouche d'encre noire. Dans ce cas, l'encre noire est utilisée normalement jusqu'à ce que la cartouche soit complètement vide.

[Haut]