Entretien

# Nettoyage du combiné multifonction

Pour conserver une capacité de fonctionnement optimale au combiné multifonction, nettoyez-le à fond plusieurs fois par an.

| Assurez-vous que le combiné multifonction est hors tension et que tous les voyants sont éteints. Débranchez le cordon d'alimentation.

| Retirez tout le papier du bac feuille à feuille.

| Nettoyez soigneusement toute la poussière et les saletés à l'aide d'une brosse douce.

| Si le boîtier externe ou l'intérieur du bac feuille à feuille est sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre et doux imbibé d'un détergent doux. Maintenez le capot à documents et le scanner fermés pour empêcher toute pénétration d'humidité.

| Si la vitre d'exposition est sale, ouvrez le capot à document. Nettoyez ensuite la vitre à l'aide d'un chiffon sec propre ou avec une brosse soufflante.

| Si l'intérieur du combiné multifonction était accidentellement souillé avec de l'encre, éliminez l'encre à l'aide d'un chiffon humide.

|  | Attention :

Veillez à ne pas toucher les pignons situés à l'intérieur de l'imprimante.

|  | Important :

N'utilisez jamais d'alcool ou de diluant pour nettoyer le combiné multifonction car ces produits pourraient en endommager le boîtier et les composants.

Veillez à ce que les mécanismes d'impression et de numérisation ainsi que les composants électroniques ne puissent en aucun cas être atteints par des éclaboussures d'eau.

N'utilisez pas de brosse dure ou abrasive.

Ne vaporisez pas de lubrifiants à l'intérieur du combiné multifonction, car de tels produits inadaptés pourraient endommager les mécanismes. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire.

[Haut]