Informations sur le produit / Utilisation de la carte mémoire

# Déconnexion du combiné multifonction

> Pour Windows XP
> Pour Windows 2000
> Pour Windows Me et 98
> Pour Macintosh

Pour déconnecter le combiné multifonction de l'ordinateur, procédez comme suit.

| Attention :

Lorsque vous avez fini d'utiliser le combiné multifonction avec l'ordinateur, veillez à le mettre hors tension et à le déconnecter correctement en suivant la procédure donnée dans les sections appropriées ci-dessous.

## Pour Windows XP

| Double-cliquez sur l'icône dans la barre des tâches.

| Sélectionnez Périphérique de stockage de masse USB et cliquez sur Arrêter.

| Sélectionnez Périphérique de stockage de masse USB et cliquez sur OK.

| Cliquez n'importe où dans la boîte de dialogue.

| Retirez le câble USB

| Mettez le combiné multifonction hors tension.

[Haut]

## Pour Windows 2000

| Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches.

> La boîte de dialogue Périphérique de stockage de masse USB s'affiche.

| Cliquez n'importe où dans la boîte de dialogue.

| Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK.

|  | Remarque :

Si la fenêtre Problème lors de l'éjection d'un périphérique de stockage de masse USB s'affiche, cliquez sur OK, puis redémarrez l'opération à l'étape 1.

| Retirez le câble USB

| Mettez le combiné multifonction hors tension.

[Haut]

## Pour Windows Me et 98

| Double-cliquez sur l'icône Poste de travail du bureau.

> La fenêtre Poste de travail s'affiche.

| Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Disque amovible, puis cliquez sur Éjecter..

| Retirez le câble USB

| Mettez le combiné multifonction hors tension.

[Haut]

## Pour Macintosh

| Sur le bureau, déplacez l'icône du disque amovible ( ) vers la corbeille.

| Retirez le câble USB

| Mettez le combiné multifonction hors tension.

[Haut]