Informations sur le produit

# Fonctions du panneau de contrôle

> Écran LCD
> Touches
> Voyants

## Écran LCD

L'écran LCD montre l'état actuel du combiné multifonction et vous apporte une aide pour régler différents paramètres. La zone supérieure gauche de l'écran LCD montre le résultat d'un appui sur la touche A, la zone supérieure droite pour la touche B, la zone inférieure gauche pour la touche C et la zone inférieure droite pour la touche D. Lorsque vous mettez le combiné multifonction sous tension, il entre dans le mode dans lequel il se trouvait lors de sa dernière mise hors tension. L'exemple ci-dessous montre l'état du combiné multifonction lorsqu'il est en mode de copie.

Vous pouvez aussi vérifier les messages d'erreur sur l'écran LCD. Pour plus de détails sur les messages d'erreur, reportez-vous à la section Messages d'erreur.

### Messages

Messages | Signification
Allumer | Le combiné multifonction est sous tension.
Préchauffage | Le combiné multifonction chauffe.
Eteindre | Le combiné multifonction est hors tension.
Réinitialisation | Les paramètres sont ramenés à leur valeur par défaut.
Enregistré | Tous les paramètres sont stockés en mémoire.
Rappelé | Les paramètres stockés en mémoire sont rappelés.
Déplacement de la tête d'impression... | La cartouche d'encre (tête d'impression) se déplace.
Impression.../Impression de l'image IDXXX /Impression de fichiers DPOF | Le combiné multifonction est en train d'imprimer.
Numérisation et impression... | Le combiné multifonction est en train de numériser et d'imprimer.
Numérisation... | Le combiné multifonction est en train de numériser.
Numérisation et enregistrement de l'image | Le combiné multifonction est en train de numériser et d'enregistrer un fichier image sur la carte mémoire.
Annulation | Le combiné multifonction est en train d'annuler l'opération.
Copie Couleur... | Le combiné multifonction copie en couleur.
Copie N&B... | Le combiné multifonction copie en nuances de gris.
Images trouvées | Une carte mémoire contenant des fichiers image est insérée dans le combiné multifonction.
Formatage... | Le combiné multifonction est en train de formater la carte mémoire.
Chargement... | Le combiné multifonction est en train de charger de l'encre.
Nettoyge têtes | Le combiné multifonction est en train de nettoyer la tête d'impression.
Chargmt initial | Le combiné multifonction est en train de charger l'encre pour la première fois.

[Haut]

## Touches

Touches | Fonction
Marche | Permet de mettre le combiné multifonction sous et hors tension.
Mode Copie | Permet d'activer le mode de copie.
Mode Imprimer Carte | Permet d'activer le mode d'impression de la carte.
Mode Scan | Permet d'activer le mode de numérisation.
Mode Configuration | Permet d'activer le mode de configuration.
Sélectionner /Enregistrer 3 s. | Permet de revenir à l'option précédente. Lorsque le combiné multifonction est en mode de copie, on peut enregistrer la configuration en cours en appuyant sur cette touche pendant 3 secondes.
Sélectionner /Rappel 3 s. | Permet de passer au paramètre suivant. Lorsque le combiné multifonction est en mode de copie, on peut rappeler la configuration enregistrée en appuyant sur cette touche pendant 3 secondes.
Annuler/Init. 3 s. | Permet d'effacer la valeur que vous avez entrée. Permet de réinitialiser le nombre de copie à un. Permet de rétablir la valeur par défaut des paramètres lorsqu'un élément de menu s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes, tous les paramètres sont ramenés à leur valeur par défaut.
Menu | Permet d'afficher les éléments de menu pour des réglages détaillés sur l'écran LCD.
OK | Permet de confirmer la valeur que vous avez entrée.
N&B | Permet de copier ou d'imprimer en nuances de gris.
Couleur | Permet de copier ou d'imprimer en couleur. Permet de lancer la numérisation ou l'opération que vous avez sélectionnée.
Arrêter | Permet d'arrêter l'opération de copie ou de numérisation. La feuille en cours de reproduction est éjectée. Permet de rétablir l'affichage normal lorsqu'un élément de menu s'affiche sur l'écran LCD.
A, B, C, D | Utilisées pour définir différents paramètres. Lorsqu'une touche est allumée, cela signifie qu'elle est utilisable.
Touches numériques | Permettent d'entrer des valeurs (ex. le nombre d'exemplaires, le taux d'agrandissement, etc.).

[Haut]

## Voyants

Voyant | État | Signification
Erreur ! | Allumé | Une erreur s'est produite (pour plus de détails, reportez-vous à la section Messages d'erreur).
Mode (Copie, Imprimer Carte, Scan, Configuration) | Allumé | Indique le mode dans lequel se trouve le combiné multifonction.
A, B, C, D | Allumé | Indique que la touche est utilisable.

[Haut]