Informations sur le produit / Caractéristiques du combiné multifonction

# Normes et conformité

Modèle américain :

Sécurité | UL 60950 CSA 22.2 N° 60950
CEM | Règlement FCC section 15, sous-section B, classe B CSA C108.8 Class B

Modèle européen :

Directive basse tension 73/23/EEC | EN 60950
Directive CEM 89/336/EEC | EN 55022 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Modèle australien :

CEM | AS/NZS 3548 Class B

[Haut]