Fehlerbehebung / Probleme beim Scannen

# Probleme beim Scannen von Filmen

> Scannen von Filmen ist nicht möglich
> Sie können den Film nicht im vollautomatischen Modus oder in der Miniaturen-Vorschau scannen.
> Die Farben des Negativfilm-Vorschaubildes sehen seltsam aus.
> Newton-Ringe sind auf dem gescannten Bild zu sehen

## Scannen von Filmen ist nicht möglich

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel der Vorlagenabdeckung an diesem Gerät angeschlossen ist.

- Vergewissern Sie sich, dass die Vorlagenart im Standard- oder professionellen Modus für den verwendeten Film richtig eingestellt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Durchlichtaufsatzes beim Scannen von Filmen entfernt wird.

- Vergewissern Sie sich, dass der Film richtig im Filmhalter eingesetzt und der Filmhalter einwandfrei auf dem Vorlagenglas angeordnet ist. Weitere Einzelheiten finden Sie unten.

| Filmhalter verwenden

[Oben]

## Sie können den Film nicht im vollautomatischen Modus oder in der Miniaturen-Vorschau scannen.

Beim Scannen von Filmen ist EPSON Scan möglicherweise nicht in der Lage, die Bilder zu erkennen, oder beschneidet sie oder ordnet sie in einer unerwünschten Weise an, wie nachstehend beschrieben.

- Bilder mit einem dunklen Hintergrund werden möglicherweise unregelmäßig beschnitten.

- Auch Bilder mit einem sehr hellen Hintergrund werden möglicherweise unregelmäßig beschnitten.

- Farbnegativfilme, deren Grundfarbe (Hintergrund) extrem hell oder dunkel ist, können nicht einwandfrei beschnitten werden.

- Ein kleiner Bereich an den Rändern der Bilder wird abgeschnitten.

- Wenn Filme mit Bildern in Panorama- und Normalgröße gescannt werden, werden die Panoramabilder möglicherweise unregelmäßig beschnitten.

- Filme, die größer sind als 35 mm (z. B. Format Medium oder Filme der Größe 4 x 5), können nicht gescannt werden.

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Vergewissern Sie sich, dass der Film richtig im Filmhalter eingesetzt und der Filmhalter einwandfrei auf dem Vorlagenglas angeordnet ist. Weitere Einzelheiten finden Sie unten.

| Filmhalter verwenden

- Wechseln Sie in den Standard- oder professionellen Modus und lassen Sie sich das Bild in der Normal-Vorschau anzeigen. Legen Sie im Vorschaufenster Laufrahmen um die Bereiche, die Sie scannen möchten, und starten Sie dann den Scanvorgang.

[Oben]

## Die Farben des Negativfilm-Vorschaubildes sehen seltsam aus.

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen in den Einstellungen von EPSON Scan:

- Vergewissern Sie sich, dass die Vorlagenart für den verwendeten Film richtig eingestellt ist.

- Wenn Sie sich Bilder in der Normal-Vorschau anzeigen lassen, wird der dunkle Bereich um den Film, wie beispielsweise der Rahmen des Filmhalters, als weiß wahrgenommen. Dies führt zu einer Veränderung der Belichtung des Scanbereichs, wodurch die gescannten Bilder dunkler aussehen. Die korrekte Farbe erhalten Sie angezeigt, wenn Sie einen Bereich mit der Maus durch Klicken und Ziehen der Maus über den jeweiligen Bereich markieren. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Vorschau vergrößern.

- Lassen Sie die Bilder in der Vorschau unter Verwendung der Miniaturen-Vorschau anzeigen.

[Oben]

## Newton-Ringe sind auf dem gescannten Bild zu sehen

Ein Newton-Ring ist ein ringförmiges Streifenmuster, dass beim Scannen von transparentem Material auf den gescannten Bildern erscheint. Dies kann vorkommen, wenn der Film gewellt ist.

Legen Sie den Film mit der Unterseite nach oben ein und zeigen Sie ihn in der Miniaturen-Vorschau an. Kehren Sie dann das Vorschaubild mithilfe der Schaltfläche Spiegeln um.

[Oben]