Produktinformationen / Gerätespezifikationen

# Elektrische Anschlusswerte

> 120-V-Modell
> 120-240-V-Modell

## 120-V-Modell

Eingangsspannungsbereich | 108 bis 132 V
Nennfrequenzbereich | 50 bis 60 Hz
Eingangsfrequenzbereich | 49,5 bis 60,5 Hz
Nennstrom | 0,8 A (max. 1,2 A)
Leistungsaufnahme | Ca. 23 W (ISO10561 Zeichenmuster für unabhängiges Kopieren) Ca. 6 W im Energiesparmodus Ca. 0,4 W ausgeschaltet

[Oben]

## 120-240-V-Modell

Eingangsspannungsbereich | 198 bis 264 V
Nennfrequenzbereich | 50 bis 60 Hz
Eingangsfrequenzbereich | 49.5 bis 60.5 Hz
Nennstrom | 0.4 A (max. 0.6 A)
Leistungsaufnahme | Ca. 24 W (ISO10561 Zeichenmuster für unabhängiges Kopieren) Ca. 6.5 W im Energiesparmodus Ca. 0,5 W ausgeschaltet

| Hinweis:

Überprüfen Sie die Spannungsdaten auf dem Typenschild an der Rückseite dieses Gerätes.

[Oben]