Fehlerbehebung / Probleme beim Drucken und Kopieren

# Das Gerät druckt nicht

> Alle Kontrollleuchten sind aus
> Die Kontrollleuchten leuchten kurz und erlöschen wieder
> Nur das LCD ist an.
> Die Fehlerkontrollleuchte ! leuchtet.

## Alle Kontrollleuchten sind aus

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Betätigen Sie die Taste Ein , um sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

- Schalten Sie dieses Gerät aus und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose funktioniert und nicht von einem Schalter oder Timer gesteuert wird.

[Oben]

## Die Kontrollleuchten leuchten kurz und erlöschen wieder

Das Stromnetz liefert eventuell nicht die richtige Versorgungsspannung für dieses Gerät. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel. Überprüfen Sie dann die Typenschilder.

| Vorsicht:

Stimmen die Werte nicht überein, SCHLIESSEN SIE DIESES GERÄT NICHT WIEDER AN DIE NETZSTECKDOSE AN. Wenden Sie sich an Ihren EPSON-Händler.

[Oben]

## Nur das LCD ist an.

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Schalten Sie dieses Gerät und den Computer aus. Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel fest verbunden ist.

- Vergewissern Sie sich, dass sich im Gerät kein Verpackungsmaterial befindet.

- Vergewissern Sie sich, dass das Ausgabefach geöffnet ist.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab. Drucken Sie dann eine Testseite. Siehe Druckertest durchführen.

> Wenn die Druckertestseite korrekt ausgedruckt wurde, stellen Sie sicher, dass die Druckersoftware und die Anwendersoftware korrekt installiert worden sind.

- Wenn Sie versuchen, eine komplexe Grafik auszudrucken, reicht möglicherweise der verfügbare Arbeitsspeicher Ihres Computers nicht aus. Versuchen Sie, ein kleineres Bild auszudrucken.

- Anwender von Windows Me und 98 können alle angehaltenen Druckaufträge im Spool-Manager löschen. Siehe EPSON Spool Manager verwenden.

- Wenn dieses Gerät Druckgeräusche macht, aber nichts druckt, starten Sie das Utility Druckkopfreinigung. Siehe Druckkopf reinigen.

> Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, tauschen Sie die Tintenpatronen aus. Siehe Eine Tintenpatrone austauschen.

[Oben]

## Die Fehlerkontrollleuchte ! leuchtet.

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Suchen Sie die Fehlerursache mit dem EPSON StatusMonitor 3 (Windows) bzw. EPSON StatusMonitor (Macintosh).

- Prüfen Sie die Fehlermeldungen auf dem LCD. Weitere Informationen zu den Fehlermeldungen finden Sie unter Fehlermeldungen.

[Oben]