Drucken / Druckqualität verbessern

# Druckkopf reinigen

> Utility Druckkopfreinigung verwenden
> Verwendung der Bedienfeldtasten

Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druck aufweisen, kann eine Reinigung des Druckkopfes angebracht sein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Düsen die Tinte ordnungsgemäß ausgeben.

Die Überprüfung der Druckkopfdüsen können Sie vom Computer aus mit dem Utility Düsentest der Druckersoftware oder über die Tasten des Bedienfeldes direkt am Gerät vornehmen.

| Hinweis:

Zur Reinigung des Druckkopfs wird farbige und schwarze Tinte verbraucht. Reinigen Sie daher, um keine Tinte zu verschwenden, den Druckkopf nur, wenn die Kopierqualität nachlässt (wenn z. B. die Ausdrucke blasser werden bzw. Farben nicht stimmen oder fehlen).

Benutzen Sie zunächst den Düsentest, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss. So lässt sich unnötiger Tintenverbrauch vermeiden.

Wenn die Fehleranzeige leuchtet und auf dem LCD eine Meldung angezeigt wird, die zum Auswechseln einer Tintenpatrone auffordert oder einen geringen Tintenstand anzeigt, kann der Druckkopf nicht gereinigt werden. Tauschen Sie in diesem Fall zuerst die entsprechende Tintenpatrone aus.

## Utility Druckkopfreinigung verwenden

Nähere Informationen zum Verwenden des Utility Düsentest erhalten Sie in den folgenden Abschnitten.

### Unter Windows

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Utility Druckkopfreinigung zu reinigen.

| Stellen Sie sicher, dass Papier des Formats A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät eingeschaltet ist und die Fehleranzeige ! nicht leuchtet.

| Rufen Sie die Druckersoftware auf.

| Druckersoftware für Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Druckkopfreinigung.

| Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

> Während des Reinigungszyklus des Geräts wird Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. auf dem LCD angezeigt.

|  | Vorsicht:

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. auf dem LCD angezeigt wird. Anderenfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

| Wenn Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. nicht mehr auf dem LCD angezeigt wird, klicken Sie im Dialogfeld Druckkopfreinigung auf Düsentestmuster drucken, um sich zu überzeugen, dass der Druckkopf sauber ist.

##### In Ordnung: Der Druckkopf muss noch nicht gereinigt werden.

##### Nicht in Ordnung: Der Druckkopf muss gereinigt werden.

Wenn die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt wurde, müssen Sie die Druckkopfreinigung gegebenenfalls erneut durchführen und die Düsentestseite nochmals ausdrucken. Siehe Druckkopf reinigen.

| Hinweis:

Wenn die Kopierqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, schalten Sie dieses Gerät aus und lassen Sie es bis zum nächsten Tag außer Betrieb. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls die Druckkopfreinigung.

Bringt auch dies keine Verbesserung der Kopierqualität, sind möglicherweise eine oder beide Tintenpatronen alt oder beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone, bevor diese leer ist, finden Sie unter Eine Tintenpatrone austauschen. Ist die Kopierqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Um eine gleich bleibend gute Kopierqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu kopieren.

### Mac OS 8.6 bis 9.x

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Utility Druckkopfreinigung zu reinigen.

| Stellen Sie sicher, dass Papier des Formats A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät eingeschaltet ist und die Fehleranzeige ! nicht leuchtet.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken oder zum Einrichten einer Seite auf.

| Unter Mac OS 8.6 bis 9.x auf die Druckersoftware zugreifen

| Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Utility und anschließend auf die Schaltfläche Druckkopfreinigung.

| Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

> Während des Reinigungszyklus des Geräts wird Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. auf dem LCD angezeigt.

|  | Vorsicht:

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. auf dem LCD angezeigt wird. Anderenfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

| Wenn Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. nicht mehr auf dem LCD angezeigt wird, klicken Sie im Dialogfeld Druckkopfreinigung auf die Schaltfläche Bestätigung, um ein Düsentestmuster zu drucken. Überprüfen Sie anhand des Testmusters, ob der Druckkopf sauber ist.

##### In Ordnung: Der Druckkopf muss noch nicht gereinigt werden.

##### Nicht in Ordnung: Der Druckkopf muss gereinigt werden.

Wenn die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt wurde, müssen Sie die Druckkopfreinigung gegebenenfalls erneut durchführen und die Düsentestseite nochmals ausdrucken. Siehe Druckkopf reinigen.

| Hinweis:

Wenn die Kopierqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, schalten Sie dieses Gerät aus und lassen Sie es bis zum nächsten Tag außer Betrieb. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls die Druckkopfreinigung.

Bringt auch dies keine Verbesserung der Kopierqualität, sind möglicherweise eine oder beide Tintenpatronen alt oder beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone, bevor diese leer ist, finden Sie unter Eine Tintenpatrone austauschen. Ist die Kopierqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Um eine gleich bleibend gute Kopierqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu kopieren.

### Mac OS X

Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte zur Reinigung des Druckkopfes mit Hilfe des Utilitys Druckkopfreinigung.

| Stellen Sie sicher, dass Papier des Formats A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät eingeschaltet ist und die Fehleranzeige ! nicht leuchtet.

| Rufen Sie das Dialogfeld EPSON Drucker-Utility auf.

| Unter Mac OS X auf die Druckersoftware zugreifen

| Klicken Sie auf die Schaltfläche Druckkopfreinigung im Dialogfeld Utility.

| Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

> Während des Reinigungszyklus des Geräts wird Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. auf dem LCD angezeigt.

|  | Vorsicht:

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. auf dem LCD angezeigt wird. Anderenfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

| Wenn Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. nicht mehr auf dem LCD angezeigt wird, klicken Sie im Dialogfeld Druckkopfreinigung auf die Schaltfläche Bestätigung, um ein Düsentestmuster zu drucken. Überprüfen Sie anhand des Testmusters, ob der Druckkopf sauber ist.

##### In Ordnung: Der Druckkopf muss noch nicht gereinigt werden.

##### Nicht in Ordnung: Der Druckkopf muss gereinigt werden.

Wenn die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt wurde, müssen Sie die Druckkopfreinigung gegebenenfalls erneut durchführen und die Düsentestseite nochmals ausdrucken. Siehe Druckkopf reinigen.

| Hinweis:

Wenn die Kopierqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, schalten Sie dieses Gerät aus und lassen Sie es bis zum nächsten Tag außer Betrieb. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls die Druckkopfreinigung.

Bringt auch dies keine Verbesserung der Kopierqualität, sind möglicherweise eine oder beide Tintenpatronen alt oder beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone, bevor diese leer ist, finden Sie unter Eine Tintenpatrone austauschen. Ist die Kopierqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Um eine gleich bleibend gute Kopierqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu kopieren.

[Oben]

## Verwendung der Bedienfeldtasten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe der Bedienfeldtasten zu reinigen.

| Stellen Sie sicher, dass Papier des Formats A4 oder Letter im Einzelblatteinzug vorhanden ist, und drücken Sie die Taste Einrichten.

| Wählen Sie Druckkopfreinigung mit den Tasten / und drücken Sie dann die Taste OK.

| 1. Wählen Sie Druckkopfreinigung.

| 2. Drücken Sie die Taste OK.

| Überprüfen Sie die Meldungen auf dem LCD und drücken Sie dann die Taste OK, um die Druckkopfreinigung zu starten.

| Wenn Druckkopfreinigung läuft. Bitte warten Sie. nicht mehr auf dem LCD angezeigt wird, führen Sie den Düsentest durch, um sicherzustellen, dass der Druckkopf sauber ist, und den Reinigungszyklus zurückzusetzen. Siehe Druckkopfdüsen überprüfen.

|  | Vorsicht:

Schalten Sie dieses Gerät niemals aus, während die Druckkopfreinigung durchgeführt wird. Anderenfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

| Hinweis:

Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und lassen Sie das Gerät bis zum nächsten Tag außer Betrieb. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls die Druckkopfreinigung.

Bringt auch dies keine Verbesserung der Druckqualität, sind möglicherweise eine oder beide Tintenpatronen alt oder beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone finden Sie unter Eine Tintenpatrone austauschen.

Um eine gleich bleibend gute Druckqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu drucken.

[Oben]