Produktinformationen

# Funktionen des Bedienfeldes

> LCD
> Tasten
> Kontrollleuchten

## LCD

Hier werden eine Vorschau der gewählten Bilder, Optionen oder Einstellungen, die mit den Tasten geändert werden können, sowie Fehlermeldungen angezeigt. Informationen zu den Fehlermeldungen finden Sie unter Fehlermeldungen.

[Oben]

## Tasten

Tasten | Funktion
Ein / Aus | Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
Setup | Das Gerät schaltet in den Setup-Modus.
Einzug/Ausgabe | Bewirkt, dass Papier eingezogen oder ausgegeben wird.
Kopieren | Das Gerät schaltet in den Kopiermodus.
Speicherkarte | Das Gerät schaltet in den Kartendruckmodus.
Foliendruck | Das Gerät schaltet in den Foliendruckmodus.
Scannen | Das Gerät schaltet in den Scanmodus.
Abbrechen | Das Gerät bricht den Vorgang ab und kehrt zum vorherigen Menü zurück.
OK | Die ausgewählten Einstellungen werden eingegeben.
Menü | Menüoptionen werden angezeigt.
Abrufen/Speichern 3 Sek. | Im Kopiermodus werden die aktuellen Einstellungen gespeichert, indem diese Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten wird. Wird diese Taste kürzer als 3 Sekunden gedrückt, werden die gespeicherten Einstellungen abgerufen.
SW | Kopie oder Druck erfolgt in Graustufen.
Farbe | Das Kopieren, Drucken bzw. Scannen erfolgt in Farbe.
Stopp | Beendet den Kopier-, Druck- oder Scanvorgang. Das Blatt, das gerade kopiert oder gedruckt wird, wird ausgegeben.
4-Wege-Navigation | Dient zum Wählen von Menüoptionen.

[Oben]

## Kontrollleuchten

Anzeige | Muster | Status
! Fehler | Ein | Ein Fehler tritt auf. (Einzelheiten finden Sie unter Fehlermeldungen.)
Modus (Kopieren, Speicherkarte, Foliendruck, Scannen) | Ein | Zeigt den aktiven Modus des Gerätes an.

[Oben]