Drucken / Verschiedene Druckoptionen

# Doppelseitiger Druck

> Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Windows)
> Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Macintosh)
> Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Windows)
> Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Macintosh)

Es gibt zwei Arten, doppelseitig zu drucken. Die Standardform des doppelseitigen Drucks ermöglicht Ihnen, die ungeraden Seiten zuerst zu drucken. Wenn diese Seiten gedruckt sind, können sie erneut eingelegt werden, um die geraden Seiten auf der anderen Papierseite zu drucken.

Mit der Einstellung Gefalztes Buch können Sie durch mittiges Falten des Dokuments eine Broschüre erzeugen. Dabei werden die Seiten, die sich in der Broschüre nach dem Falten außen befinden, zuerst gedruckt. Die Innenseiten der Broschüre können gedruckt werden, nachdem das Papier wieder in das Papierfach eingelegt worden ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

| Buch (einfach gefalzt)

| : Bindungsrand

Indem Sie die Seiten 1 und 4 auf die erste Seite drucken, die Seiten 5 und 8 auf die zweite Seite und die Seiten 9 und 12 auf die dritte Seite drucken, können Sie ein Buch erzeugen. Nachdem die Blätter wieder in das Papierfach eingelegt worden sind, können Sie die Seiten 2 und 3 auf die Rückseite der ersten Seite drucken, die Seiten 6 und 7 auf die Rückseite der zweiten Seite und die Seiten 10 und 11 auf die Rückseite der dritten Seite drucken. Die entsprechend bedruckten Seiten können dann gefaltet und zu einem Buch gebunden werden.

| Hinweis:

Diese Option ist unter Mac OS X nicht verfügbar.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Randlos im Registerkarte Haupteinstellungen (Windows) oder im Dialogfeld Seite einrichten (Macintosh) aktiviert ist.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn über ein Netzwerk auf dieses Gerät zugegriffen oder es als gemeinsam genutzter Drucker verwendet wird.

Je nach Art des Mediums können beim doppelseitigen Druck Stapel von bis zu 30 Blatt in den Papiereinzug eingelegt werden.

Verwenden Sie ausschließlich geeignete Druckmedien für doppelseitigen Druck. Sonst kann die Druckqualität schlechter ausfallen.

Je nach Medientyp und der für das Drucken von Text und Bildern verwendeten Tintenmenge kann die Tinte auf die andere Seite des Papiers durchsickern.

Während des doppelseitigen Drucks kann die Papieroberfläche verschmieren.

## Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Windows)

Gehen Sie volgendermaßen vor, um die ungeraden und geraden Seiten auf die beiden Seiten des jeweiligen Druckmediums zu drucken.

| Wechseln Sie in den Druckertreiber.

| Druckersoftware für Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und nehmen Sie die Einstellungen für Qualitätsoptionen vor. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Einstellung der Art des Mediums

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Format vor.

| Klicken Sie auf die Registerkarte Layout und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck.

| Klicken Sie auf Ränder, um das Dialogfeld Ränder einzublenden.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

| Wählen Sie cm oder Zoll als Einstellung für Maßeinheit aus. Legen Sie dann die Breite des Bindungsrands fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 3 und 30 mm bzw. 0,12 und 1,18 Zoll eingeben.

|  | Hinweis:

Der tatsächliche Bindungsrand kann abhängig von der Anwendung von den vorgegebenen Einstellungen abweichen. Drucken Sie einige Testseiten aus, bevor Sie den gesamten Druckauftrag starten.

| Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Seitenlayout zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und senden Sie den Druckauftrag aus der Anwendung zum Drucker. Anweisungen zum Erstellen der geraden Seiten werden angezeigt, während die ungeraden Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in das Papierfach leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in das Papierfach aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht korrekt wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bundstege auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe Papier wird nicht richtig eingezogen.

| Wenn Sie das Papier wiedereingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der geraden Seiten auf Fortsetzen.

[Oben]

## Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Macintosh)

Gehen Sie volgendermaßen vor, um die ungeraden und geraden Seiten auf die beiden Seiten des jeweiligen Druckmediums zu drucken.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Einrichten einer Seite auf.

| Unter Mac OS 8.6 bis 9.x auf die Druckersoftware zugreifen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Papierformat vor.

| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck.

| Klicken Sie auf Ränder.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

| Legen Sie die Breite des Bindungsrands im Textfeld fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,12 und 1,18 Zoll bzw. 0,3 und 3,0 cm eingeben.

|  | Hinweis:

Der tatsächliche Bindungsrand kann abhängig von der Anwendung von den vorgegebenen Einstellungen abweichen. Drucken Sie einige Testseiten aus, bevor Sie den gesamten Druckauftrag starten.

| Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Seiteneinrichtung zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken auf.

| Unter Mac OS 8.6 bis 9.x auf die Druckersoftware zugreifen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Einstellung der Art des Mediums

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und klicken Sie auf Drucken, um den Druckvorgang zu starten. Anweisungen zum Erstellen der geraden Seiten werden angezeigt, während die ungeraden Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in das Papierfach leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in das Papierfach aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht korrekt wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bundstege auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe Papier wird nicht richtig eingezogen.

| Wenn Sie das Papier wiedereingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der geraden Seiten auf Fortsetzen.

[Oben]

## Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Windows)

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus, um eine gefaltete Broschüre zu erstellen, wie eingangs in diesem Abschnitt beschrieben.

| Wechseln Sie in den Druckertreiber.

| Druckersoftware für Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und nehmen Sie die Einstellungen für Qualitätsoptionen vor. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Einstellung der Art des Mediums

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Format vor.

| Klicken Sie auf die Registerkarte Layout und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Gefaltete Broschüre.

| Klicken Sie auf Ränder, um das Dialogfeld Ränder einzublenden.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

|  | Hinweis:

Wenn Hochformat als Einstellung für Ausrichtung im Menü Haupteinstellungen ausgewählt wurde, sind die Bindungspositionen Links und Rechts verfügbar. Die Bindungsposition Oben ist verfügbar, wenn Querformat als Ausrichtungseinstellung ausgewählt wurde.

| Wählen Sie cm oder Zoll als Einstellung für Maßeinheit aus. Legen Sie die Breite des Bindungsrands fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 3 und 30 mm bzw. 0,12 und 1,18 Zoll eingeben. Die vorgegebene Randbreite wird an beiden Seiten der Faltung verwendet. Wenn beispielsweise ein Rand von 10 mm festgelegt wird, wird ein Rand von 20 mm eingefügt (jeweils ein Rand von 10 mm auf jeder Seite der Faltlinie).

Hochformat | Querformat

| : Faltkante

| : Ränder

| Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Seitenlayout zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und senden Sie den Druckauftrag aus der Anwendung zum Drucker. Anweisungen zum Drucken der inneren Seiten werden angezeigt, während die äußeren Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in dieses Gerät leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in dieses Gerät aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht korrekt wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bundstege auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe Papier wird nicht richtig eingezogen.

| Wenn Sie das Papier eingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der Innenseiten auf Fortsetzen.

| Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, falten Sie die Blätter. Sie können sie dann mit einem Hefter oder einer anderen Bindung heften.

[Oben]

## Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Macintosh)

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus, um eine gefaltete Broschüre zu erstellen, wie eingangs in diesem Abschnitt beschrieben.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Einrichten einer Seite auf.

| Unter Mac OS 8.6 bis 9.x auf die Druckersoftware zugreifen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für das Papierformat vor.

| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Gefaltete Broschüre.

| Klicken Sie auf Ränder.

| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.

|  | Hinweis:

Wenn Hochformat als Einstellung für Ausrichtung im Dialogfeld Seite einrichten ausgewählt wurde, sind die Bindungspositionen Links und Rechts verfügbar. Die Bindungsposition Oben wird unterstützt, wenn Landschaft als Ausrichtungseinstellung ausgewählt wurde.

| Legen Sie die Breite des Bindungsrands im Textfeld fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,12 und 1,18 Zoll bzw. 0,3 und 3,0 cm eingeben. Dieser Rand wird auf beiden Seiten der Faltung verwendet. Wenn beispielsweise ein Rand von 10 mm festgelegt wird, wird ein Rand von 20 mm eingefügt (jeweils ein Rand von 10 mm auf jeder Seite der Faltlinie).

Hochformat | Querformat

| : Faltkante

| : Rand

| Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Seiteneinrichtung zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken auf.

| Unter Mac OS 8.6 bis 9.x auf die Druckersoftware zugreifen

| Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Medientyp vor.

| Einstellung der Art des Mediums

| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und klicken Sie auf Drucken, um den Druckvorgang zu starten. Anweisungen zum Drucken der inneren Seiten werden angezeigt, während die äußeren Seiten gedruckt werden.

| Einzelblattpapier einlegen

| Beachten Sie die Anweisungen am Bildschirm zum erneuten Einlegen des Papiers oder legen Sie das Papier, wie in der Abbildung unten dargestellt, erneut ein.

|  | Hinweis:

Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen in das Papierfach leicht in die entgegengesetzte Richtung.

Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in das Papierfach aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Wenn die Ausdrucke nicht korrekt wiedereingelegt werden, können Papierstaus oder falsch positionierte Bundstege auftreten.

Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe Papier wird nicht richtig eingezogen.

| Wenn Sie das Papier eingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der Innenseiten auf Fortsetzen.

| Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, falten Sie die Blätter. Sie können sie dann mit einem Hefter oder einer anderen Bindung heften.

[Oben]