Produktinformationen / Gerätespezifikationen

# Eingebaute Speicherkarten-Steckplätze

Speicherkarten-Steckplätze | CF Type II-Speicherkarten-Steckplatz | Kompatibel mit "CF+ und CompactFlash Specification Revision 1.4"
SmartMedia-Speicherkarten-Steckplatz | Kompatibel mit "SmartMedia Standard 2000"
Memory Stick/Memory Stick PRO-Speicherkarten-Steckplatz | Kompatibel mit "Memory Stick Standard Version 1.3" und "Memory Stick Standard Memory Stick PRO FORMAT Specifications Version 1.0"
SD/MMC-Speicherkarten-Steckplatz | Kompatibel mit "SD Memory Card Specifications/PART1. Physical Layer Specification Version 1.0" Kompatibel mit "MultiMediaCard Standard"
xD-Picture Card-Steckplatz | Kompatibel mit "xD-Picture Card™ card specification Version 1.0"
Kompatible Speicherkarten | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Microdrive SD (Secure Digital) Card MiniSD Card** MultiMediaCard xD-Picture Card
Spannungsanforderungen | 3,3 V/5 V, 3,3 V Maximaler Strom: 500 mA

| * Die maximale Kapazität beträgt 128 MB.

| ** Adapter erforderlich.

[Oben]