Produktinformationen / Gerätespezifikationen

# Scannen

Scannertyp | Flachbett-Farbbildscanner
Fotoelektrisches Gerät | CCD-Farbzeilensensor
Effektive Pixel | 20,400 x 28.080 Pixel bei 2400 dpi, 100 %
Vorlagengröße | 8,5 x 11,7"(216 x 297 mm) A4 oder US Letter (Der Scanbereich kann von der Software festgelegt werden).
Auflösung beim Scannen | 2400 dpi (Hauptrichtung) 4800 dpi mit Micro Step (Nebenrichtung)
Ausgabeauflösung | 50 bis 6400 dpi (in Schritten von 1 dpi)
Farbauszug | RGB-Farbfilter auf CCD
Bilddaten | 16 Bit pro Pixel pro Farbe intern 1 bis 16 Bit pro Pixel pro Farbe extern
Gammakorrektur | Benutzerdefiniert, Stufe 2
Schnittstelle | USB 2.0
Lichtquelle | Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe (Typ Weiß)
Zuverlässigkeit | 30.000 Bewegungszyklen des Schlittens (Haupteinheit MCBF) Lampe: Lebensdauer 10.000 Stunden
Integrierter Durchlichtaufsatz | Transparentfolien bis zu 35-mm-Filmstreifen x 6, 35-mm-Dias x 4, mit Aufbewahrungsplatz für Filmhalter

[Oben]