Produktinformationen / Gerätespezifikationen

# USB-Schnittstelle

Standard | Entspricht Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1, Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Revision 1.0
Bitrate | 480 MB/s (volle Geschwindigkeit)
Datencodierung | NRZI
Verwendbarer Stecker | USB Serie B
Empfohlene Kabellänge | Bis 2 m

[Oben]