Drucken / Grundlegende Informationen zum Drucken

# Briefumschläge einlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um Briefumschläge in dieses Gerät einzulegen.

| Öffnen Sie das Ausgabefach.

| Bewegen Sie die Papierführungsschiene des Papierfachs auf sich zu.

| Drücken Sie den Riegel herunter und schieben Sie gleichzeitig die linke Papierführungsschiene nach links, sodass der Abstand zwischen den beiden Papierführungsschienen etwas breiter ist als die verwendeten Briefumschläge.

| Legen Sie Briefumschläge mit der kurzen Kante voran und der Umschlagklappe nach unten ein, wie in der Abbildung dargestellt, und schieben Sie die linke Papierführungsschiene gegen die linke Kante des Papiers.

|  | Hinweis:

Sie können bis zu 10 Briefumschläge gleichzeitig in den Einzelblatteinzug einlegen.

| Stellen Sie die Papierführungsschiene zurück.

| Hinweis:

Wenn Sie einen großen Druckauftrag, der viele Briefumschläge umfasst, drucken wollen, drucken Sie am Besten zunächst einen Testumschlag aus, um sicherzustellen, dass der Ausdruck korrekt ist. Anschließend können Sie die restlichen Bögen drucken.

Falzung und Stärke von Briefumschlägen sind sehr unterschiedlich. Wenn der Umschlagstapel höher als 10 mm ist, drücken Sie vor dem Einlegen die Umschläge flach. Falls die Druckqualität schlechter wird, wenn Sie einen Stapel Briefumschläge eingelegt haben, legen Sie die Briefumschläge einzeln ein.

Verwenden Sie keine gewellten oder gefalteten Briefumschläge.

Glätten Sie die Umschlagklappen vor dem Einlegen.

Glätten Sie die vorangehende Kante des Briefumschlags vor dem Einlegen.

Verwenden Sie keine Briefumschläge, die zu dünn sind. Sie können im Drucker zerknittern.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Papier nicht korrekt eingezogen wird. Legen Sie Briefumschlage mit der Umschlagklappe nach rechts ein und markieren Sie auf der Registerkarte Seitenlayout (Windows) das Kontrollkästchen Um 180° drehen oder im Dialogfeld Papierformat (Macintosh) das Kontrollkästchen Um 180 Grad drehen. Drücken Sie den Umschlag in allen vier Ecken fest herunter, um ihn vollständig flach zu bekommen.

[Oben]