Escanear / Cómo escanear

# Utilizar el soporte para películas

> Cargar diapositivas y películas
> Almacenar el soporte para películas

## Cargar diapositivas y películas

Puede escanear tiras de películas y diapositivas de 35 mm. La cubierta para documentos también sirve de adaptador de transparencias.

| Precaución:

Sujete la película por sus extremos o utilice guantes. Si toca la superficie de la película con las manos descubiertas, puede dejar huellas dactilares u otras marcas en la película.

| Nota:

Si tiene previsto escanear películas desde EPSON Smart Panel o la utilidad EPSON Photo Print, consulte la documentación correspondiente para más instrucciones.

Limpie el interior de la cubierta para documentos y la superficie para documentos antes de escanear transparencias.

En el modo Automático, puede escanear películas y diapositivas de 35 mm en color. Si desea escanear películas negativas monocromas, pase al modo Fácil o al modo Profesional.

| Compruebe que el cable de la cubierta para documentos esté conectado al conector de interface de la TPU opcional.

|  | Nota:

Antes de conectar o desconectar el cable de la cubierta para documentos, compruebe que el equipo esté desactivado.

| Abra la cubierta para documentos.

| Retire el soporte para documentos reflectantes con suavidad deslizándolo por la cubierta para documentos.

|  | Nota:

Sujete siempre el soporte para documentos reflectantes con las dos manos.

| Cargue el documento transparente en el soporte para películas y colóquelo en la superficie para documentos. Vaya a la sección correspondiente al tipo de transparencia que vaya a escanear. Si desea más detalles, consulte las siguientes secciones.

> - Películas de 35 mm

> - Diapositivas de 35 mm

|  | Nota:

En el lado de base de la película se pueden leer correctamente el nombre del realizador y los números del ID de la película. Además, si se mira la imagen de la película desde el lado de base, la imagen debería aparecer normal, no invertida.

Coloque la película correctamente en su soporte y luego coloque éste en la superficie para documentos.

No presione con mucha fuerza el cristal de la superficie para documentos.

| Cierre la cubierta para documentos.

| Nota:

Compruebe que la cubierta para documentos esté completamente cerrada, pues, de lo contrario, los colores de las imágenes no serán correctos.

Es posible que aparezca un anillo de Newton (bandas con forma de anillo) en la imagen escaneada. Para eliminar el anillo de Newton, coloque la película con el lado de base hacia arriba. Si desea más detalles, consulte Aparece un anillo de Newton en la imagen escaneada.

Cuando no utilice el soporte para películas, puede guardarlo dentro de la cubierta para documentos. Si desea más información, consulte Almacenar el soporte para películas.

### Películas de 35 mm

| Retire la cubierta para películas.

| Deslice el borde de la película en el soporte para películas de 35 mm, con el lado de base hacia abajo. Colóquela de forma que todos los fotogramas coincidan con las ventanas del soporte para películas y luego coloque el soporte.

| Cierre la cubierta para películas.

| Coloque el soporte para películas encima de la superficie para documentos encajándolo en el orificio de este producto y con el soporte de películas de 35 mm hacia el centro de la superficie.

### Diapositivas de 35 mm

| Coloque el soporte para películas encima de la superficie para documentos encajándolo en el orificio de este producto y con el soporte de diapositivas de 35 mm hacia el centro de la superficie.

| Coloque las diapositivas en el soporte para diapositivas de 35 mm, como se muestra a continuación.

[Arriba]

## Almacenar el soporte para películas

Cuando no utilice el soporte para películas, puede guardarlo dentro de la cubierta para documentos.

| Abra la cubierta para documentos.

| Deslice el soporte para películas dentro de la cubierta para documentos.

| Inserte el soporte para documentos reflectantes.

|  | Nota:

Sujete siempre la cubierta para documentos con las dos manos.

| Cierre la cubierta para documentos.

[Arriba]