Imprimir / Mejorar la calidad de la impresión

# Limpiar el cabezal de impresión

> Con la utilidad Limpieza de cabezales
> Con los botones del panel de control

Si la impresión es débil o faltan puntos, puede intentar solucionar estos problemas limpiando el cabezal de impresión, con lo cual se asegura que los inyectores suministran tinta correctamente.

Puede limpiar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador mediante la utilidad Limpieza de cabezales del software de la impresora, o bien desde este producto mediante los botones del panel de control.

| Nota:

En la limpieza del cabezal de impresión, se utiliza tinta negra y de color. Para evitar malgastar tinta, limpie el cabezal de impresión solamente si observa una disminución en la calidad de impresión; por ejemplo: si la impresión es borrosa, faltan colores o estos son incorrectos.

Use la utilidad Test Inyectores para ver si el cabezal de impresión necesita una limpieza. Así ahorrará tinta.

Si está iluminado el indicador Error y aparece un mensaje en la pantalla LCD indicándole que cambie el cartucho de tinta o que queda poca tinta, no podrá limpiar el cabezal de impresión. Primero deberá sustituir el cartucho de tinta vacío.

## Con la utilidad Limpieza de cabezales

Consulte la sección correspondiente de entre las siguientes para saber cómo usar la utilidad Limpieza de cabezales.

### En Windows

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Compruebe que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Acceda al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Limpieza de cabezales.

| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

> En la pantalla LCD aparece el mensaje Limpiando cabezales. Espere por favor. mientras este producto realiza la limpieza.

|  | Precaución:

No desactive nunca el equipocuando el mensaje Limpiando cabezales. Espere por favor. aparezca en la pantalla LCD. Podría causar averías en el equipo.

| Cuando Limpiando cabezales. Espere por favor desaparezca de la pantalla LCD, haga clic en Imprimir patrón de test de inyectores en el cuadro de diálogo Limpieza cabezales para comprobar que el cabezal de impresión está limpio.

##### Correcto: todavía no hace falta limpiar el cabezal de impresión.

##### Incorrecto: debe limpiar el cabezal de impresión.

Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores. Consulte Limpiar el cabezal de impresión.

| Nota:

Si la calidad de copia no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje el equipo desactivado durante una noche. Vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de copia sigue sin mejorar, es posible que uno o ambos cartuchos de tinta estén caducados o dañados, por lo que deberá sustituirlos. Para sustituir un cartucho de tinta antes de que se vacíe, consulte Sustituir de un cartucho de tinta. Si la calidad de copia sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener una buena calidad de copia, recomendamos copiar unas páginas una vez al mes como mínimo.

### De Mac OS 8.6 hasta 9.x

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Compruebe que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir o Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Haga clic en el icono Utilidades y luego en el botón Limpieza de cabezales.

| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

> En la pantalla LCD aparece el mensaje Limpiando cabezales. Espere por favor. mientras este producto realiza la limpieza.

|  | Precaución:

No desactive nunca el equipo cuando el mensaje Limpiando cabezales. Espere por favor. aparezca en la pantalla LCD. Podría causar averías en el equipo.

| Cuando Limpiando cabezales. Espere por favor. haya desaparecido de la pantalla LCD, haga clic en el botón Confirmación del cuadro de diálogo Limpieza de cabezales para imprimir un patrón de test de inyectores. Utilice el patrón de test para confirmar que el cabezal está limpio.

##### Correcto: todavía no hace falta limpiar el cabezal de impresión.

##### Incorrecto: debe limpiar el cabezal de impresión.

Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores. Consulte Limpiar el cabezal de impresión.

| Nota:

Si la calidad de copia no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje el equipo desactivado durante una noche. Vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de copia sigue sin mejorar, es posible que uno o ambos cartuchos de tinta estén caducados o dañados, por lo que deberá sustituirlos. Para sustituir un cartucho de tinta antes de que se vacíe, consulte Sustituir de un cartucho de tinta. Si la calidad de copia sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener una buena calidad de copia, recomendamos copiar unas páginas una vez al mes como mínimo.

### En Mac OS X

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Compruebe que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Haga clic en el botón Limpieza de cabezales del cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

> En la pantalla LCD aparece el mensaje Limpiando cabezales. Espere por favor. mientras este producto realiza la limpieza.

|  | Precaución:

No desactive nunca el equipo cuando el mensaje Limpiando cabezales. Espere por favor. aparezca en la pantalla LCD. Podría causar averías en el equipo.

| Cuando Limpiando cabezales. Espere por favor. haya desaparecido de la pantalla LCD, haga clic en el botón Confirmación del cuadro de diálogo Limpieza de cabezales para imprimir un patrón de test de inyectores. Utilice el patrón de test para confirmar que el cabezal está limpio.

##### Correcto: todavía no hace falta limpiar el cabezal de impresión.

##### Incorrecto: debe limpiar el cabezal de impresión.

Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores. Consulte Limpiar el cabezal de impresión.

| Nota:

Si la calidad de copia no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje el equipo desactivado durante una noche. Vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de copia sigue sin mejorar, es posible que uno o ambos cartuchos de tinta estén caducados o dañados, por lo que deberá sustituirlos. Para sustituir un cartucho de tinta antes de que se vacíe, consulte Sustituir de un cartucho de tinta. Si la calidad de copia sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener una buena calidad de copia, recomendamos copiar unas páginas una vez al mes como mínimo.

[Arriba]

## Con los botones del panel de control

Si desea limpiar el cabezal de impresión mediante los botones del panel de control, siga estos pasos.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas y pulse el botón Configurar.

| Seleccione Limpieza de cabezales mediante los botones /; pulse el botón OK.

| 1. Seleccione Limpieza de cabezales.

| 2. Pulse el botón OK.

| Revise los mensajes que aparecen en el panel LCD y pulse el botón OK cuando desee iniciar la limpieza de cabezales.

| Cuando el mensaje Limpiando cabezales. Espere por favor. desaparezca de la pantalla LCD, realice un test de inyectores para confirmar que el cabezal está limpio y reiniciar el ciclo de limpieza. Consulte Comprobar los inyectores del cabezal de impresión.

|  | Precaución:

No desactive nunca el equipo durante la limpieza de cabezales. Podría causar averías en el equipo.

| Nota:

Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje el equipo desactivado durante una noche. Vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que uno o ambos cartuchos de tinta estén caducados o dañados, por lo que deberá sustituirlos. Si desea sustituir un cartucho de tinta, consulte Sustituir de un cartucho de tinta.

Para mantener una buena calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

[Arriba]