Imprimir / Mejorar la calidad de la impresión

# Comprobar los inyectores del cabezal de impresión

> Con la utilidad Test Inyectores
> Con los botones del panel de control

Si la impresión es débil o faltan puntos, es posible que identifique el problema revisando los inyectores del cabezal de impresión.

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador mediante la utilidad Test Inyectores del software de la impresora, o bien mediante los botones del panel de control de este producto.

| Nota:

No inicie la utilidad Test Inyectores durante la impresión, ya que la página impresa podría quedar manchada.

## Con la utilidad Test Inyectores

Consulte la sección correspondiente de entre las siguientes para saber cómo usar la utilidad Test Inyectores.

### En Windows

Siga estos pasos para usar la utilidad Test Inyectores.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Compruebe que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Acceda al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Test Inyectores.

| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

### De Mac OS 8.6 hasta 9.x

Siga estos pasos para usar la utilidad Test Inyectores.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Compruebe que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir o Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Haga clic en el icono Utilidades y luego en el botón Test Inyectores del cuadro de diálogo Utilidades.

| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

### En Mac OS X

Siga estos pasos para usar la utilidad Test Inyectores.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Compruebe que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Haga clic en el botón Test Inyectores del cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

[Arriba]

## Con los botones del panel de control

Si desea comprobar el estado de los inyectores del cabezal de impresión mediante el panel de control, siga estos pasos.

| Nota:

Si está iluminado el indicador Error ! y aparece un mensaje en la pantalla LCD indicándole que cambie el cartucho de tinta o que queda poca tinta, no podrá limpiar el cabezal de impresión. Primero deberá sustituir el cartucho de tinta vacío.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas y pulse el botón Configurar.

| Seleccione Test Inyectores mediante los botones /; pulse el botón OK.

| 1. Seleccione Test Inyectores.

| 2. Pulse el botón OK.

| Revise los mensajes que aparecen en el panel LCD y pulse el botón OK cuando desee iniciar la revisión de los inyectores.

| Compruebe la impresión.

##### Correcto: todavía no hace falta limpiar el cabezal de impresión.

##### Incorrecto: debe limpiar el cabezal de impresión.

Si el resultado del test de inyectores no es satisfactorio, es posible que uno de los inyectores esté obstruido o que el cabezal de impresión esté desalineado. Para solucionar dichos problemas, pulse el botón OK y siga las instrucciones descritas en Limpiar el cabezal de impresión. Si el resultado del test de inyectores es satisfactorio, pulse el botón de cancelación para regresar al menú de ajuste.

[Arriba]