Información acerca del producto / Especificaciones del producto

# Ranuras para tarjeta incorporadas

Ranuras para tarjetas | Ranura para tarjetas CF Tipo II | Compatible con la "Especificación CF+ y CompactFlash revisión 1.4"
Ranura para tarjetas SmartMedia | Compatible con "SmartMedia Standard 2000"
Ranura para tarjetas Memory Stick/Memory Stick PRO | Compatible con "Estándar Memory Stick versión 1.3" y "Especificaciones estándar de Memory Stick y Memory Stick PRO FORMAT versión 1.0"
Ranura para tarjetas SD/MMC | Compatible con "SD Memory Card Specifications / PART1. Physical Layer Specification versión 1.0" Compatible con "MultiMediaCard Standard"
Ranura para tarjetas xD-Picture | Compatible con "xD-Picture Card™ card specification versión 1.0"
Tarjetas de memoria compatibles | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Microdrive Tarjeta SD (Secure Digital) Tarjeta MiniSD** MultiMediaCard xD-Picture Card
Requisitos de voltaje | 3,3 v/5 v; 3,3 v La corriente máxima es de 500 mA

| * La capacidad máxima es de 128 MB.

| ** Imprescindible adaptador.

[Arriba]