Imprimir / Conceptos básicos de la impresión

# Cargar sobres

Siga los pasos descritos a continuación para cargar sobres en este producto.

| Abra la bandeja de salida.

| Mueva el protector del alimentador hacia usted.

| Mientras mantiene presionada su lengüeta de fijación, deslice la guía lateral izquierda de forma que la distancia entre las dos guías laterales sea algo superior al ancho de los sobres.

| Cargue los sobres por el lado estrecho primero y con el lado de la solapa hacia abajo, de la forma mostrada en la ilustración. A continuación, deslice la guía izquierda hasta que roce el extremo izquierdo del papel.

|  | Nota:

Puede cargar un máximo de 10 sobres a la vez en el alimentador de hojas.

| Vuelva a colocar el protector del alimentador en su sitio.

| Nota:

Si va a imprimir un gran número de sobres, imprima en primer lugar una hoja para confirmar que se imprime correctamente. Si el resultado ha sido satisfactorio, ya puede imprimir el resto.

La calidad del plegado y el grosor de los sobres varía mucho. Si el grosor total de la pila de sobres sobrepasa los 10 mm, alise los sobres uno a uno antes de cargarlos. Si la calidad de impresión se resiente al cargar una pila de sobres, cárguelos de uno en uno.

No utilice sobres curvados o arrugados.

Alise las solapas de los sobres antes de cargarlos.

Alise el borde del sobre que vaya a introducir antes de cargarlo.

No use sobres demasiado finos, ya que pueden curvarse durante la impresión.

Si el papel no avanza correctamente, haga lo siguiente. Coloque los sobres con el lado de la solapa en la parte derecha y marque la casilla de verificación Rotar 180° en el menú Composición (Windows) o la casilla de verificación Rotar 180 grados en el cuadro de diálogo Ajustar página (Macintosh). Presione con fuerza las cuatro esquinas de los sobres para alisarlos.

[Arriba]