Mantenimiento

# Limpiar el equipo

Para que este producto siga funcionando al máximo de sus prestaciones, debería limpiarlo a conciencia varias veces al año.

| Compruebe que el equipo esté desactivado y que todos sus indicadores luminosos estén apagados. A continuación, desconecte el cable de alimentación.

| Retire todos los papeles del alimentador.

| Utilice un cepillo suave para limpiar con cuidado todo el polvo y la suciedad.

| Si la carcasa exterior o el interior del alimentador de hojas están sucios, límpielos con un paño suave y limpio humedecido con un detergente neutro. Mantenga el dispositivo para documentos y el escáner cerrados para evitar que penetre agua en el interior.

| Si la superficie para documentos está sucia, abra la cubierta para documentos. Limpie el cristal con un paño suave, limpio y seco, o con un cepillo.

| Si el interior de este producto se mancha accidentalmente con tinta, limpie la tinta con un paño húmedo.

|  | Advertencia:

No toque los engranajes internos.

|  | Precaución:

Nunca utilice alcoholes o disolventes para limpiar este producto, pues esos productos químicos pueden dañar los componentes y la carcasa.

Mantenga las piezas eléctricas y los mecanismos de impresión y de escaneado lejos del agua.

No utilice cepillos duros ni abrasivos.

No rocíe el interior de este producto con lubricantes, ya que los aceites no adecuados pueden dañar los mecanismos. Si necesita engrasar este producto, consulte a su distribuidor o al técnico especializado.

[Arriba]