Escanear / Cómo escanear

# Colocar fotografías y documentos en la superficie para documentos

> Extraer de la cubierta para documentos gruesos o grandes

Antes de escanear un documento, recuerde que debe respetar los derechos de propiedad intelectual de los propietarios del copyright. No escanee textos ni imágenes publicados sin comprobar primero el estado del copyright.

| Nota:

Mantenga limpia la superficie para documentos.

| Abra la cubierta para documentos. Coloque el documento original boca abajo encima de la superficie para documentos. Compruebe que el documento esté correctamente alineado.

|  | Precaución:

Nunca abra la cubierta para documentos más allá de su tope.

|  | Nota:

Compruebe que el documento quede plano encima de la superficie del cristal; en caso contrario, la imagen aparecerá desenfocada.

No se escaneará una zona de hasta 2,5 mm a partir del borde del cristal de la superficie para documentos.

> 1. Zona máxima de no lectura de 2,5 mm
> 2. Zona máxima de no lectura de 2,5 mm

| Cierre la cubierta de documentos suavemente para evitar que se mueva el documento.

|  | Nota:

Para escanear el documento correctamente, cierre la cubierta para documentos y así impedirá interferencias provocadas por luz externa.

No deje fotografías encima de la superficie para documentos durante mucho tiempo. Podrían pegarse al cristal de la superficie.

No coloque objetos pesados encima del equipo.

Si va a escanear un documento muy grueso o muy grande, puede retirar la cubierta para documentos para facilitar la alineación del documento. Consulte Extraer de la cubierta para documentos gruesos o grandes.

## Extraer de la cubierta para documentos gruesos o grandes

Si va a escanear un documento grueso o grande, puede retirar la cubierta para documentos.

| Nota:

Cuando coloque el documento sin la cubierta, deberá sujetarlo y alisarlo.

Cuando sujete el documento, no lo mueva ni apriete demasiado.

### Extraer e instalar la cubierta para documentos

| Compruebe que el equipo esté desactivado.

| Desconecte el cable de la cubierta para documentos.

| Abra la cubierta para documentos y tire de ella hacia arriba.

Cuando la instale, siga los pasos anteriores en el orden inverso.

| Precaución:

No presione la cubierta con demasiada fuerza y no la gire de forma diagonal. Podría dañar la cubierta para documentos.

No abra y cierre el escáner sin la cubierta para documentos. Podría lesionarse y provocar una avería.

[Arriba]