Solucionar problemas / Problemas de impresión y de copiado

# El papel no avanza correctamente

> El papel no avanza
> Avanzan varias páginas a la vez
> Atascos de papel
> Papel cargado incorrectamente
> El papel no se ha expulsado por completo o está arrugado
> El papel no se carga correctamente al utilizar la función de impresión a doble cara

## El papel no avanza

Extraiga la pila de papel y compruebe que:

- El papel no esté curvado ni arrugado.

- El papel no sea demasiado viejo. Si desea más información, consulte las instrucciones suministradas junto con el papel.

- La pila de papel quede por debajo de las lengüetas del interior de la guía lateral, y que no supere el límite de carga indicado por la flecha de la guía lateral del alimentador.

- El número de hojas de la pila no supere el límite especificado para el soporte. Consulte Especificaciones del papel.

- No se haya atascado papel en este producto. Si fuera así, extraiga el papel atascado. Consulte Atascos de papel.

- Los cartuchos de tinta no estén vacíos. Sustituya los cartuchos si es necesario. Consulte Sustituir de un cartucho de tinta.

Una vez probadas todas las soluciones arriba citadas, vuelva a cargar el papel. Siga todas las instrucciones especiales de carga que acompañan al papel. Consulte también Especificaciones del papel.

[Arriba]

## Avanzan varias páginas a la vez

- Compruebe que la altura de la pila de papel no supere la marca triangular de límite situada en la guía lateral.

- Compruebe que la pila de papel quede por debajo de las lengüetas del interior de las guías laterales.

- Compruebe que la guía lateral izquierda esté junto al borde izquierdo del papel.

- Compruebe que el papel no esté arrugado ni curvado. Si lo estuviera, alíselo o enróllelo ligeramente en dirección contraria.

- Extraiga la pila de papel y compruebe que el papel no sea demasiado fino. Consulte Papel.

- Airee los bordes de la pila para separar las hojas y cargue de nuevo el papel.

- Si se imprimen demasiadas copias de un documento, revise el ajuste de Copias en el menú Composición del software de la impresora (en Windows) o en el cuadro de diálogo Imprimir (en Macintosh) y en la aplicación. Si desea más información, consulte la Ayuda on-line.

[Arriba]

## Atascos de papel

Si hay un atasco de papel en el interior del producto, aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD. Es posible que pueda solucionar el atasco de papel utilizando el Panel de control. Siga estos pasos.

| Pulse el botón Color para expulsar el papel atascado. Si no se ha expulsado el papel, vaya al paso siguiente.

| Localice dónde está el atasco.

> Si el papel está atascado en la posición de avance o de expulsión, extraiga todo el papel manualmente.

> Si el papel está atascado en el interior de este producto, pulse el botón On desactivar el equipo. Abra el escáner y retire a mano todo el papel que haya dentro, incluidas las hojas rotas.

| Cuando haya solucionado el atasco, cierre el escáner y pulse el botón On activar este equipo.

| Coloque una pila de papel correctamente en el alimentador de hojas y pulse el botón Cargar/Expulsar.

| Nota:

Si no puede retirar el objeto extraño con facilidad, no emplee la fuerza ni desmonte este producto. Pida ayuda a su distribuidor.

Si el papel se atasca con frecuencia, compruebe que:

- El papel sea liso, y no curvado o arrugado.

- El papel sea de alta calidad.

- La superficie imprimible del papel esté cara arriba en el alimentador de hojas.

- Se haya aireado la pila de papel antes de cargarlo.

- La pila de papel no sobrepase la altura indicada por la flecha de la guía lateral izquierda del alimentador.

- La pila de papel quede por debajo de las lengüetas del interior de las guías laterales.

- El número de hojas de la pila no supere el límite especificado para ese soporte. Consulte Capacidad de carga de los soportes especiales de Epson.

- La guía lateral izquierda esté ajustada a la anchura del papel.

- El equipo se encuentre situado encima de una superficie plana y estable que sea mayor que el producto en todas las direcciones. Este producto no funcionará correctamente si está inclinado.

[Arriba]

## Papel cargado incorrectamente

Si ha cargado el papel muy al fondo de este producto, éste no podrá alimentar el papel correctamente. Desactive el equipo y extraiga el papel con cuidado. A continuación, encienda este producto y vuelva a cargar el papel correctamente.

[Arriba]

## El papel no se ha expulsado por completo o está arrugado

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Solucione el atasco de papel como se explica en Atascos de papel. Compruebe también el ajuste de Tamaño de papel en la aplicación o en el software de la impresora.

- Si el papel sale arrugado, es posible que sea demasiado fino o que haya absorbido humedad. Cargue una nueva pila de papel.

| Nota:

Guarde el papel que no utilice en su envoltorio original y en un lugar seco. Consulte Papel.

[Arriba]

## El papel no se carga correctamente al utilizar la función de impresión a doble cara

Si avanzan varias páginas cuando utiliza la función de impresión a doble cara, extraiga el papel tal y como se explica en Avanzan varias páginas a la vez. Si el papel que se ha cargado mal no se ha arrugado, puede volver a utilizarlo. Vuelva a colocar correctamente en el alimentador sólo el papel que se pueda volver a utilizar.

Si se atasca el papel mientras se utiliza la función de impresión a doble cara, extraiga el papel tal y como se explica en Atascos de papel. Si se han enviado varios trabajos a la impresora en el momento del atasco de papel, compruebe los ajustes de página en su aplicación y compruebe que el papel esté correctamente cargado para asegurarse de que no falte ninguna página y de que el documento se imprima correctamente.

[Arriba]