Información acerca del producto / Especificaciones del producto

# Eléctricas

> Modelo de 120 V
> Modelo de 220-240 V

## Modelo de 120 V

Intervalo de voltaje de entrada | De 108 a 132 V
Intervalo de frecuencia nominal | De 50 a 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada | De 49,5 a 60,5 Hz
Intensidad nominal | 0,8 A (1,2 A máximo)
Consumo | Aproximadamente 23 W (patrón de carta ISO10561 para impresión autónoma) Aproximadamente 6 W en el modo latente Aproximadamente 0,4 W en el modo desactivado

[Arriba]

## Modelo de 220-240 V

Intervalo de voltaje de entrada | De 198 a 264 V
Intervalo de frecuencia nominal | De 50 a 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada | De 49,5 a 60,5 Hz
Intensidad nominal | 0,4 A (0,6 A máximo)
Consumo | Aproximadamente 24 W (patrón de carta ISO10561 para impresión autónoma) Aproximadamente 6,5 W en el modo latente Aproximadamente 0,5 W en el modo desactivado

| Nota:

Compruebe el voltaje de este producto en la etiqueta de su parte posterior.

[Arriba]