Información acerca del producto / Especificaciones del producto

# Escanear

Tipo de escáner | Escáner de imágenes en color plano
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de línea CCD en color
Píxeles efectivos | 20,400 x28.080 píxeles a 2400 ppp, 100%
Tamaño del documento | 8,5x11,7 pulg. (216x297 mm) tamaño A4 o Carta US (El área legible puede especificarse en el software).
Resolución del escaneado | 2400 ppp (principal) 4800 ppp con Micro Step (sub)
Resolución de salida | de 50 a 6400 ppp (en incrementos de 1 ppp)
Separación de color | Filtros de color RGB en CCD
Datos de imagen | 16 bits por píxel por color interno De 1 a 16 bits por píxel por color externo
Corrección de Gamma | 2 nivel definido por el usuario
Interface | USB 2.0
Fuente de luz | Bombilla fluorescente catódica fría blanca
Fiabilidad | 30.000 ciclos de movimientos de carro (unidad principal MCBF) Bombilla: 10.000 horas de duración
TPU integrada | Transparencias: máximo tiras de película de 35 mm x diapositivas de 35 mm x 4, con espacio para almacenar el soporte para películas

[Arriba]