Imprimir / Conceptos básicos de la impresión

# Cargar hojas sueltas de papel

En esta sección, se explica cómo colocar las hojas en el alimentador de papel.

| Nota:

Coloque este producto de forma que haya suficiente espacio delante de él para que el papel salga por completo.

| Abra la bandeja de salida.

| Mueva el protector del alimentador hacia usted.

| Sujetando la pestaña de bloqueo, desplace la guía lateral izquierda.

| Airee una pila de papel y nivele los bordes con unos golpecitos sobre una superficie plana.

| Coloque la pila de papel con la cara imprimible hacia abajo y junto a la guía del protector del alimentador.

| Sujete la pila de papel contra el soporte de papel y deslice la guía izquierda hasta que roce el extremo izquierdo del papel.

|  | Nota:

Cargue siempre el papel en el alimentador de hojas por el lado estrecho.

Compruebe que la pila de papel esté a la altura de o que no supere la marca triangular de límite situada en la guía lateral.

Compruebe que el papel cargado quede por debajo de las lengüetas del interior de las guías laterales.

| Vuelva a colocar el protector del alimentador en su sitio.

|  | Nota:

Si el papel está curvado, alíselo o enróllelo ligeramente en dirección contraria antes de cargarlo. La impresión en papel curvado puede causar manchas de tinta en el soporte.

[Arriba]