Sustituir cartuchos de tinta

# Sustituir de un cartucho de tinta

> Con el panel de control
> Con EPSON Status Monitor

Puede sustituir cartuchos de tinta mediante el panel de control o mediante la utilidad Status Monitor. Consulte la sección correspondiente.

| Nota:

Antes de la sustitución, lea "Instrucciones de seguridad". Para abrirlas, haga clic en Seguridad y en Precauciones al sustituir cartuchos de tinta.

## Con el panel de control

Siga estos pasos para sustituir cartuchos de tinta.

| Compruebe que el equipo esté activado.

| Cuando no quede tinta: Consulte el mensaje de la pantalla LCD para saber qué cartucho está vacío. A continuación, pulse el botón OK.

> Cuando quede poca tinta:
> Pulse el botón Configurar y seleccione Cartucho de tinta pulsando el botón /. A continuación, pulse el botón OK. Revise los mensajes que aparecen en el panel LCD y pulse el botón OK cuando desee iniciar la sustitución de cartuchos.

> Los cartuchos de tinta se colocarán en la posición de sustitución.

| Compruebe que la cubierta para documentos esté cerrada. A continuación, abra el escáner.

|  | Precaución:

No abra el escáner si la cubierta para documentos sigue abierta.

No mueva el cabezal de impresión con la mano. Podría causar averías en el equipo.

No empiece la sustitución de un cartucho hasta que no se detenga el cabezal de impresión.

| Abra la tapa del cartucho.

| Extraiga un cartucho de tinta de su embalaje.

|  | Precaución:

No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales.

| Apriete los laterales del cartucho de tinta que desee sustituir. Extraiga el cartucho y deséchelo de forma adecuada. No desmonte ni intente rellenar el cartucho usado.

|  | Advertencia:

Tenga cuidado al manipular los cartuchos de tinta usados. Es posible que haya tinta alrededor del puerto de suministro de tinta. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.

|  | Precaución:

Deje el cartucho de tinta instalado hasta justo antes de su sustitución. En caso contrario, podría secarse la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresión.

| Coloque el cartucho nuevo recto en su soporte, y luego presione la parte superior del cartucho hasta oír un clic que indica que está encajado.

> Si tiene que sustituir el otro cartucho, repita los pasos 6 y 7.

| Cierre la cubierta de los cartuchos.

|  | Nota:

Si tiene dificultades para cerrar la cubierta de los cartuchos, vaya al paso 7 para comprobar que el cartucho está bien instalado.

| Cierre la unidad del escáner.

> El cabezal de impresión se colocará en su posición de reposo y comenzará la carga de la tinta.

| Cuando aparezca el mensaje Ha finalizado el cambio de tinta en el panel LCD, pulse el botón OK.

|  | Precaución:

No desactive nunca el equipo durante la carga de tinta. De lo contrario, la carga de tinta podría quedar incompleta.

|  | Nota:

Si instala un cartucho de tinta usado con un nivel de tinta bajo, es posible que se vacíe justo después de la sustitución. En ese caso, sustituya el cartucho por otro nuevo.

[Arriba]

## Con EPSON Status Monitor

Puede supervisar el nivel de tinta restante desde el ordenador y ver instrucciones en pantalla para sustituir un cartucho casi sin tinta o vacío por medio de EPSON Status Monitor 3 (en Windows) o EPSON StatusMonitor (en Macintosh).

Cuando un cartucho de tinta esté casi o totalmente vacío, haga clic en Cómo en la ventana EPSON Status Monitor. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar el cartucho.

Si desea más información acerca del uso de EPSON Status Monitor, consulte Con EPSON StatusMonitor.

[Arriba]