Información acerca del producto

# Utilizar el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías

> Acerca del adaptador Bluetooth de impresión de fotografías
> Conectar y desconectar el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías
> Ajustes de Bluetooth
> Imprimir

## Acerca del adaptador Bluetooth de impresión de fotografías

El adaptador Bluetooth de impresión de fotografías opcional es un módulo inalámbrico de comunicaciones que sirve para imprimir desde cámaras digitales, y otros dispositivos, con la tecnología inalámbrica de Bluetooth. Gracias a esta tecnología, puede imprimir sin cables de conexión a este producto.

| Nota:

Aunque este producto cumple la especificación Bluetooth, no se garantiza que funcione con todos los dispositivos preparados para la tecnología inalámbrica Bluetooth.

El radio de alcance de comunicaciones de este producto es de aproximadamente 10 metros, aunque puede variar según las condiciones (obstáculos entre dispositivos, calidad de la señal, campos magnéticos, electricidad estática e interferencias electromagnéticas, software, sistema operativo, sensibilidad de la recepción y rendimiento de la antena).

### Perfil disponible

BIP ("Basic Imaging Profile" o "Perfil básico de imágenes")

HCRP ("Hardcopy Cable Replacement Profile" o "Perfil de sustitución de cable de impresión")

Perfil de colocación de objetos (OPP)

[Arriba]

## Conectar y desconectar el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías

### Conectar

| Inserte el conector del adaptador en el conector USB del dispositivo externo como se muestra a continuación.

|  | Precaución:

No conecte este producto cuando la impresora esté activada. Podría impedir el correcto funcionamiento de este producto.

| Se iluminará el indicador del adaptador durante un segundo. Si el LED no se ilumina, desconecte el adaptador de este producto y luego vuelva a conectarlo.

### Desconectar

Desconecte el conector del adaptador del conector USB del dispositivo externo como se muestra a continuación.

| Precaución:

No desconecte el equipo durante la comunicación con otro dispositivo.

No desconecte el equipo cuando la impresora esté activada. Podría impedir el correcto funcionamiento de este producto.

No desconecte el equipo tirando de su parte superior. Podría causar averías en el equipo.

[Arriba]

## Ajustes de Bluetooth

Utilice la pantalla LCD de este producto para configurar ajustes de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si desea más información, consulte Configurar los ajustes.

### Esquema de los ajustes

Ajuste | Opciones | Descripción
Ajuste de ID de impresora BT | nombre de la impresora-(número) (Predeterminado = 0) | Si hay varias impresoras preparadas para Bluetooth en el mismo intervalo de comunicación, asigne a cada una un número comprendido entre 0 y 9 para distinguirlas. Para activar el Ajuste nombre dispositivo, desactive el equipo y actívelo de nuevo.
Modo de conectividad BT | Público | Este modo permite que los dispositivos preparados para Bluetooth detecten libremente la impresora e impriman.
Privado | Este modo impide que detecten la impresora los dispositivos desconocidos. Si desea imprimir en el modo Privado, primero busque la impresora una vez en el modo Público. Cuando su dispositivo haya descubierto la impresora en el modo Público, ya podrá comunicarse e imprimir con ella en el modo Privado.
Vínculo | Este modo exige que se escriba la Contraseña (de cuatro cifras) en un dispositivo para que pueda comunicarse e imprimir con la impresora.
Codificación BT | Off, On (Predeterminado = Off) | Seleccione On si desea cifrar la comunicación. El modo Codificación exige que se escriba la Contraseña (de cuatro cifras) en un dispositivo para que pueda comunicarse e imprimir con la impresora.
Ajuste de código PIN BT | Un número de cuatro cifras. (Predeterminado = 0000) | Este ajuste le permite configurar la contraseña de cuatro cifras que debe introducir en un dispositivo para imprimir si está seleccionado el ajuste Vínculo como el Modo comunicación o si está activada (On) la Codificación o cifrado.
Dirección de dispositivo BT | Configurada en la fábrica (Ejemplo) 11-11-11-11-11-11 | Muestra la dirección de dispositivo Bluetooth exclusiva de la impresora.

### Configurar los ajustes

| Conecte el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías a la impresora. Véase Conectar y desconectar el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías.

|  | Precaución:

Antes de conectar el equipo, compruebe que la impresora no esté activada. De lo contrario, el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías podría funcionar incorrectamente.

| Pulse el botón Configurar para entrar en el modo Configurar.

| Seleccione los ajustes de Bluetooth con los botones /; pulse el botón OK.

| 1. Seleccione los ajustes de Bluetooth.

| 2. Pulse el botón OK.

| Use los botones / para cambiar los ajustes de cada opción. Si desea más información acerca de los ajustes de Bluetooth, consulte Esquema de los ajustes.

#### Ajustar la contraseña Bluetooth (Código PIN BT)

Si ha seleccionado Vínculo como el Modo comunicación o ha activado el ajuste Codificación, es necesario escribir la contraseña en todo dispositivo preparado para la tecnología inalámbrica Bluetooth para que pueda comunicarse e imprimir con este producto. La contraseña predeterminada es 0000.

Si desea cambiar la contraseña, siga las instrucciones descritas a continuación. En este ejemplo, vamos a configurar la contraseña 1234.

| En el modo Configurar, pulse los botones / para seleccionar Ajuste de Código PIN BT. A continuación, pulse el botón OK.

| 1. Seleccione Ajuste de código PIN BT.

| 2. Pulse el botón OK.

| Pulse los botones / para seleccionar un número para la primera cifra. A continuación, pulse los botones / para cambiar la cifra.

| 1. Seleccione el número de la cifra.

| 2. Cambie la cifra.

| De la misma forma, seleccione los números para la segunda, tercera y cuarta cifras. A continuación, pulse el botón OK para activar la contraseña.

[Arriba]

## Imprimir

| Compruebe que el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías esté conectado al equipoy los ajustes de Bluetooth estén configurados. Si desea más información acerca de la conexión del adaptador Bluetooth de impresión de fotografías, consulte Conectar y desconectar el adaptador Bluetooth de impresión de fotografías. Acerca de los ajustes de Bluetooth, consulte Ajustes de Bluetooth.

| Pulse el botón Configurar.

| Seleccione Ajuste de imagen imp. directa con los botones /; pulse el botón OK.

| 1. Seleccione Ajuste de imagen imp. directa.

| 2. Pulse el botón OK.

|  | Nota para los usuarios de perfiles OPP:

Seleccione Ajuste de doc. imp. Directa cuando imprima registros en el formato vCard.

| Seleccione la opción de impresión deseada con los botones / y luego cambie el ajuste con los botones /.

| 1. Seleccione la opción de impresión.

| 2. Cambie el ajuste.

Opción de menú | Configurar la opción | Descripción
Tipo papel | Normal, Blanco Brill., Glossy Foto, Papel Fotogr., Prem. Glossy*, Semibrillo, Matte, PQIJ, Iron-on
Tamaño papel | A4, 10 x 15 cm*, 4 x 6 pulg.
Composición | Sin márgenes | Imprime sin márgenes
Con margen | Imprime dejando 3 mm de margen en los cuatro lados del papel.
2-up, 4-up, 8-up, 20-up | Imprime varias fotos en una hoja: El tamaño de cada foto se ajusta automáticamente de acuerdo con el número de fotos a imprimir y el tamaño del papel.
Superior 1/2 | Imprime en la mitad superior del papel
Resolución | Normal, Foto*, Foto Superior
Filtro | Desactivado* | No imprime en tono sepia sino a color o en escala de grises.
Sepia | Imprime en tono sepia.
Auto corrección | P.I.M.* | Imprime con la función PRINT Image Matching. Si los datos fotográficos no incluyen P.I.M, intente imprimir con PhotoEnhance.
Exif | Imprime con la función Exif Print. Le proporciona impresiones de alta calidad.
PhotoEnhance | Imprime imágenes mejoradas automáticamente. Tarda más, pero se obtiene una calidad mejor.
Ninguno | Imprime sin corrección automática.
Imagen Peq. | Activado | Elimina el "ruido" digital y mejora la resolución.
Desactivado* | No elimina el "ruido" digital ni mejora la resolución.
Brillo | Más brillo | Consigue unas impresiones muy luminosas.
Brillo | Consigue impresiones ligeramente más luminosas.
Estándar* | No se ajusta el brillo.
Oscuro | Consigue impresiones ligeramente más oscuras.
Más oscuro | Consigue unas impresiones muy oscuras.
Contraste | Super Alto | Logra unas impresiones con un contraste muy alto.
Alta | Logra unas impresiones con un contraste ligeramente más alto.
Estándar* | No se ajusta el contraste.
Nitidez | Máx. nitidez | Hace más nítido el contorno de los objetos.
Más nítido | Hace ligeramente más nítido el contorno de los objetos.
Estándar* | No se ajusta la definición.
Más suave | Hace ligeramente más suave el contorno de los objetos.
Máx. suavidad | Hace más suave el contorno de los objetos.
Saturación | Máx. Sat. | Consigue unas impresiones muy vivas.
Más Sat. | Consigue unas impresiones ligeramente más vivas.
Estándar* | No se ajusta la saturación.
Menos Sat. | Las impresiones son ligeramente más tenues.
Mín. Sat. | Las impresiones son muy tenues.
FechaImprime la fecha de fotografiado. | Ninguna* | Imprime sin información de fecha.
aaaa.mm.dd | por ej.: 2003.05.18
mmm.dd.aaaa | por ej.: Oct. 18. 2003
dd.mmm.aaaa | por ej.: 18. Oct. 2003

| * Indica el ajuste predeterminado.

> Las opciones de menú disponibles y los ajustes predeterminados varían según el perfil utilizado.

|  | Nota:

Seleccione fotografías del dispositivo cuando envíe el trabajo de impresión.

| Revise los ajustes y pulse el botón OK. El panel LCD regresará al menú Configurar.

| Imprima los datos desde su dispositivo preparado para Bluetooth.

| Nota:

Los ajustes disponibles varían según el dispositivo preparado para la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si desea más información, consulte la documentación de su dispositivo.

Si desea más información acerca de cómo imprimir desde cámaras digitales, cámaras de vídeo digitales, PDA, PC portátiles y otros dispositivos preparados para la tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte la documentación del dispositivo y de este producto.

[Arriba]