Imprimir / Mejorar la calidad de la impresión

# Alinear o calibrar el cabezal de impresión

> En Windows
> De Mac OS 8.6 hasta 9.x
> En Mac OS X
> Con los botones del panel de control

Si observa que las líneas verticales no están alineadas, o que aparecen bandas horizontales, puede intentar solucionar este problema desde el ordenador con la utilidad Alineación (en Windows) o Calibración (en Macintosh) de cabezales del software de la impresora. Consulte la sección correspondiente de entre las siguientes.

| Nota:

No pulse el botón Parar para cancelar la impresión durante la impresión de patrón de alineación.

## En Windows

Si desea alinear los cabezales mediante la utilidad Alineación de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que haya papel normal de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Asegúrese de que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Acceda al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Alineación de cabezales.

| Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el cabezal.

[Arriba]

## De Mac OS 8.6 hasta 9.x

Si desea alinear los cabezales mediante la utilidad Calibración de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que haya papel normal de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Asegúrese de que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir o Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Haga clic en el icono Utilidades y luego en el botón Calibración de cabezales.

| Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el cabezal.

[Arriba]

## En Mac OS X

Si desea alinear los cabezales mediante la utilidad Calibración de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que haya papel normal de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas.

| Asegúrese de que el equipo esté activado y el indicador Error ! apagado.

| Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Haga clic en el botón Calibración de cabezales del cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el cabezal.

[Arriba]

## Con los botones del panel de control

Si desea alinear el cabezal de impresión mediante el panel de control, siga estos pasos.

| Nota:

No pulse el botón Parar para cancelar la impresión durante la impresión de un patrón de alineación.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Letter cargado en el alimentador de hojas y pulse el botón Configurar.

| Seleccione Calibración de cabezales mediante los botones /; pulse el botón OK.

| 1. Seleccione Calibración cabezales.

| 2. Pulse el botón OK.

| Revise los mensajes que aparecen en el panel LCD y pulse el botón OK cuando desee iniciar la alineación de los cabezales.

| Mire los patrones de alineación. Busque el par de líneas verticales que esté alineado en el patrón n° 1, y luego seleccione el número con los botones /. Por último, pulse el botón OK para introducir su selección.

| Se mostrará el número del siguiente patrón. Al igual que con el patrón 1, localice y registre los pares alineados para los patrones de alineación 2 al 4 restantes.

> Cuando haya fijado todos los patrones, habrá terminado la operación de calibración de cabezales.

| Pulse el botón OK para terminar la alineación de cabezales.

[Arriba]