Escanear / Diversas opciones de escaneado

# Definir los ajustes adecuados

> Para películas
> Para documentos y fotografías

En esta sección, se explica cómo configurar los ajustes adecuados a los materiales que desee escanear.

## Para películas

Siga estos pasos si desea configurar los ajustes adecuados para escanear películas en el modo Profesional.

| Coloque las películas en la superficie para documentos.

| Utilizar el soporte para películas

| Inicie EPSON Scan y seleccione el modo Profesional. Si desea más instrucciones acerca de cómo seleccionar el modo de escaneado, consulte Cambiar el modo de escaneado.

> Aparecerá la siguiente ventana.

| Especifique los ajustes de Original correspondientes a sus películas.

Tipo documento | Película
Tipo de film | Seleccione un tipo de película en la lista Tipo de film.

| Especifique el tipo de archivo de imagen resultante deseado con los ajustes de Destino.

Tipo de imagen | Seleccione un tipo de imagen adecuado en la lista Tipo de imagen.
Resolución | Seleccione una resolución adecuada en la lista Resolución.

> Cuando se especifica una resolución alta, aumenta el número de píxeles de los datos, y la imagen escaneada tiene una textura más fina. Pero tenga en cuenta que el aumento de resolución conlleva un aumento en el tamaño de los datos. Seleccione la resolución más adecuada al objetivo del escaneado.

> En la tabla siguiente, se indica la resolución más adecuada para cada objetivo de escaneado.

Finalidad | Resolución
Envío por correo electrónico | Entre 96 y 150 ppp
Impresión | 300 ppp
Archivado | 300 ppp

| Haga clic en Previo para previsualizar las imágenes.

| Especifique el tamaño de salida de la imagen escaneada en Tamaño destino y configure ajustes con las herramientas de ajuste de la calidad de imagen, si fuera necesario.

| Haga clic en Scan. EPSON Scan comenzará a escanear.

Las imágenes escaneadas se envían a la aplicación o se guardan en la carpeta especificada.

[Arriba]

## Para documentos y fotografías

Siga estos pasos si desea configurar los ajustes adecuados para escanear documentos y fotos (documentos reflectantes) en el modo Profesional.

| Coloque el documento en la superficie para documentos.

| Colocar fotografías y documentos en la superficie para documentos

| Inicie EPSON Scan y seleccione el modo Profesional. Si desea más instrucciones acerca de cómo seleccionar el modo de escaneado, consulte Cambiar el modo de escaneado.

> Aparecerá la siguiente ventana.

| Especifique los ajustes de Original correspondientes a su documento.

Tipo documento | Reflectante
Origen documento | Superficie para documentos
Tipo Auto exposición | Seleccione "Foto" o "Documento" en la lista Tipo Auto exposición.

| Especifique el tipo de archivo de imagen resultante deseado con los ajustes de Destino.

Tipo de imagen | Seleccione un tipo de imagen adecuado en la lista Tipo de imagen.
Resolución | Seleccione una resolución adecuada en la lista Resolución.

> Cuando se especifica una resolución alta, aumenta el número de píxeles de los datos, y la imagen escaneada tiene una textura más fina. Pero tenga en cuenta que el aumento de resolución conlleva un aumento en el tamaño de los datos. Seleccione la resolución más adecuada al objetivo del escaneado.

> En la tabla siguiente, se indica la resolución más adecuada para cada objetivo de escaneado.

Finalidad | Resolución
Envío por correo electrónico | Entre 96 y 150 ppp
OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) | 300 ppp
Impresión | 300 ppp
Archivado | 300 ppp
Envío por fax | 200 ppp

| Haga clic en Previo para previsualizar las imágenes.

| Especifique el tamaño de salida de la imagen escaneada en Tamaño destino y configure ajustes con las herramientas de ajuste de la calidad de imagen, si fuera necesario.

| Haga clic en Scan. EPSON Scan comenzará a escanear.

Las imágenes escaneadas se envían a la aplicación o se guardan en la carpeta especificada.

[Arriba]