Imprimir / Otras opciones de impresión

# Imprimir sin márgenes

> Soportes compatibles
> Preparar datos de impresión
> Cargar papel
> Ajustes del controlador en Windows
> Ajustes del controlador en Mac OS 8.6 hasta 9.x
> Ajustes del controlador en Mac OS X

Este producto le permite imprimir sin márgenes en ningún lado del papel. Siga estos pasos para realizar una Imprimir sin márgenes.

| Nota:

La forma más sencilla y rápida de crear fotos sin márgenes en este producto es utilizar EPSON PhotoQuicker, incluido en el CD-ROM. EPSON PhotoQuicker también incluye muchas funciones que le ayudan a crear fotos excepcionales. Si desea más información, haga doble clic en el icono Manual del software de ESPRX600 situado en el escritorio para ver la Instalación del software Photo Print.

Esta función no se puede utilizar con todos los soportes y ajustes de controlador.

## Soportes compatibles

Con esta función, puede emplear los siguientes soportes:

Papel especial HQ | A4, 5 x 8 pulg.
Matte Paper-Alto Gramaje | A4
Photo Paper | A4, 4 x 6 pulg. no perforado, 10x15 cm
Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 x 15 cm
Papel fotográfico semibrillo | A4

| Nota:

La impresión con esta función tarda más que la impresión normal.

La calidad de la impresión puede ser menor en las zonas superior e inferior de la impresión, o bien esa zona puede quedar manchada cuando se imprima en soportes distintos de los arriba citados. Imprima una hoja para comprobar la calidad antes de imprimir trabajos extensos.

[Arriba]

## Preparar datos de impresión

Como esta opción aumenta la imagen hasta hacerla algo mayor que el papel, la parte de la imagen que sobrepase los límites del papel no se imprimirá.

Cuando cree datos en una aplicación para imprimirlos, tendrá que adaptar los datos al tamaño del papel. Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, compruebe que están configurados a cero antes de imprimir.

[Arriba]

## Cargar papel

Una vez seleccionado el soporte, colóquelo en el alimentador de hojas. Consulte la siguiente sección para conocer más detalles.

| Cargar hojas sueltas de papel

[Arriba]

## Ajustes del controlador en Windows

Cuando haya cargado el soporte, cambie los ajustes del controlador de la impresora por la impresión Sin márgenes.

| Abra el controlador de impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad. Si desea más detalles, consulte la ayuda on-line.

| Marque la casilla de verificación Margen cero.

| Configure el ajuste de Tipo deseado.

| Ajustes de Tipo papel

| Configure el ajuste de Tamaño deseado.

| Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de configuración del controlador.

Cuando haya terminado los pasos arriba descritos, comience a imprimir. Haga una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo.

| Nota:

Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Si ha marcado la casilla de verificación Sin márgenes en el menú Principal, se habilita el control deslizante Expansión sin márgenes en el menú Composición.

[Arriba]

## Ajustes del controlador en Mac OS 8.6 hasta 9.x

Cuando haya cargado el soporte, cambie los ajustes del controlador de la impresora por la impresión Sin márgenes.

| Abra el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Configure el ajuste de Tamaño papel deseado.

| Marque la casilla de verificación Margen cero.

| Haga clic en OK para guardar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Configure el ajuste de Tipo papel deseado.

| Ajustes de Tipo papel

| Haga clic en Imprimir para empezar la impresión.

| Nota:

Haga una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo.

Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Si ha marcado la casilla de verificación Sin márgenes en el cuadro de diálogo Ajustar página, se habilita el botón Expansión.

[Arriba]

## Ajustes del controlador en Mac OS X

Cuando haya cargado el soporte, cambie los ajustes del controlador de la impresora por la impresión Sin márgenes.

| Abra el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Seleccione Stylus Photo RX600 (Alimentador de hojas - Sin márgenes) como el ajuste de Impresora.

| Configure los ajustes de Tamaño papel y Orientación adecuados.

| Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Seleccione Stylus Photo RX600 (Alimentador de hojas - Sin márgenes) como el ajuste de Impresora y defina los ajustes de Copias y páginas.

|  | Nota:

Los ajustes de Copias y páginas son una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

El ajuste de Impresora del cuadro de diálogo Ajustar página siempre debe coincidir con el ajuste de Impresora configurado en el cuadro de diálogo Imprimir. En caso contrario, es probable que los datos no se impriman correctamente.

| Seleccione Ajustes impresión en el menú emergente.

| Configure los ajustes de Tipo papel, Color y Modo adecuados. Si desea más información, consulte la Ayuda on-line.

| Ajustes de Tipo papel

| Haga clic en Imprimir para empezar la impresión.

| Nota:

Haga una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo.

Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Si desea más información, consulte la Ayuda on-line.

[Arriba]