Mantenimiento

# Transportar el equipo

Si tiene que trasladar este producto, vuelva a embalarlo con cuidado en su caja original (u otra similar en la que encaje bien el producto) y con los materiales de embalaje originales tal y como se indica a continuación:

| Precaución:

Cuando almacene o transporte este producto, no lo incline, no lo ponga vertical ni boca abajo. Si lo hace, la tinta podría salirse del cartucho.

Deje los cartuchos de tinta instalados durante el traslado de este producto. Si los extrae, el equipo podría averiarse.

| Retire todo el papel del alimentador de hojas y compruebe que el equipo esté desactivado.

| Levante la unidad del escáner y compruebe que el cabezal de impresión se encuentre en la posición de reposo (a la derecha). Extraiga el material de protección de su lugar de almacenamiento.

| Instálelo en la posición de seguridad y cierre la unidad del escáner.

| Abra la cubierta para documentos y mueva la palanca de bloqueo para transporte, como se muestra en la siguiente ilustración, para bloquear el carro del escáner.

| Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y el cable USB del ordeanador. A continuación, desconecte el cable de la cubierta praa documentos del conector de interface TPU.

| Conectar y desconectar el cable USB

| Retire el soporte del papel y cierre la bandeja de salida.

| Coloque los materiales protectores a ambos lados de este producto. Vuelva a embalarlo, junto con el cable de alimentación y el cable USB, en la caja original.

| Mantenga este producto en una superficie plana para protegerlo de golpes durante su transporte.

| Nota:

No se olvide de retirar el material de protección del producto antes de utilizarlo nuevamente.

[Arriba]