Escanear / Diversas opciones de escaneado

# Escanear imágenes con nitidez

> Eliminar el polvo y los arañazos de las películas
> Eliminar el granulado de la imagen escaneada
> Recuperar los colores de las imágenes descoloridas
> Mejorar la calidad de la imagen escaneada (PRINT Image Matching)

En esta sección, se explican algunas funciones de EPSON Scan para escanear imágenes con nitidez.

## Eliminar el polvo y los arañazos de las películas

Retirada del polvo
Retirada del polvo es una función del software del escáner que elimina el polvo depositado en las películas.

En la tabla siguiente figuran los tipos de documentos compatibles con Retirada del polvo.

| Retirada del polvo
Película negativa |
Película positiva |
Película negativa monocromo |
Película positiva monocroma |
Foto (reflectante) | No disp.

| : Recomendado

| : Admitido

| Nota:

Si escanea películas que no contengan polvo ni rayas con Retirada del polvo, es posible que la imagen escaneada salga distorsionada o borrosa.

Siga estos pasos para eliminar el polvo de la película con Retirada del polvo en el modo Profesional.

| Coloque las películas en la superficie para documentos.

| Utilizar el soporte para películas

|  | Nota:

Sólo se puede utilizar la función Retirada del polvo para escanear películas.

| Inicie EPSON Scan y seleccione el modo Profesional. Si desea más instrucciones acerca de cómo seleccionar el modo de escaneado, consulte Cambiar el modo de escaneado.

> Aparecerá la siguiente ventana.

| Especifique los ajustes de Original y Destino correspondientes a sus películas. No se olvide de seleccionar Película como Tipo de documento.

| Haga clic en Previo para previsualizar las imágenes.

| Especifique el tamaño de salida de la imagen escaneada en Tamaño destino y configure ajustes con las herramientas de ajuste de la calidad de imagen, si fuera necesario.

| Marque la casilla de verificación Retirada del polvo.

| Haga clic en Scan. EPSON Scan comenzará a escanear.

> Las imágenes escaneadas aparecerán libres de polvo.

Sin Retirada del polvo | Con Retirada del polvo

|  | Nota:

El resultado de la función Retirada del polvo no aparece en la imagen previsualizada. Sólo puede apreciar el efecto en la imagen escaneada.

Las imágenes escaneadas se envían a la aplicación o se guardan en la carpeta especificada.

[Arriba]

## Eliminar el granulado de la imagen escaneada

Si la imagen escaneada aparece granulada, marque la casilla de verificación Reducción de granulado y vuelva a hacer clic en SCAN para reducirlo. Cuanto más alto sea el nivel de Reducción de granulado seleccionado, más suave será la imagen escaneada.

Compruebe que se haya reducido el granulado de la imagen escaneada.

Sin Reducción de granulado | Con Reducción de granulado

| Nota:

Las imágenes anteriores son ejemplos. El resultado de Reducción de granulado varía según el estado de la imagen o del tipo de película escaneada.

[Arriba]

## Recuperar los colores de las imágenes descoloridas

Restauración del color es una función del software del escáner que recupera los colores de películas y fotografías descoloridas.

| Nota:

Según el estado de la película o la foto, es posible que el color no se restaure a su gusto.

Siga estos pasos para recuperar los colores con Restauración del color en el modo Profesional.

| Coloque el documento en la superficie para documentos.

| Utilizar el soporte para películas

| Colocar fotografías y documentos en la superficie para documentos

| Inicie EPSON Scan y seleccione el modo Profesional. Si desea más instrucciones acerca de cómo seleccionar el modo de escaneado, consulte Cambiar el modo de escaneado.

> Aparecerá la siguiente ventana.

| Especifique los ajustes de Original y Destino correspondientes a su documento.

|  | Nota:

Si escanea películas, no seleccione Film negativo ByN en Tipo de film.

No seleccione Escala de grises 16 bits ni Escala de grises 8 bits en Tipo de imagen.

| Haga clic en Previo para previsualizar las imágenes.

| Especifique el tamaño de salida de la imagen escaneada en Tamaño destino y configure ajustes con las herramientas de ajuste de la calidad de imagen, si fuera necesario.

| Marque la casilla de verificación Restauración del color.

> La imagen previsualizada mostrará los colores restaurados.

Sin Restauración del color | Con Restauración del color

| Haga clic en Scan. EPSON Scan comenzará a escanear.

Las imágenes escaneadas se envían a la aplicación o se guardan en la carpeta especificada.

[Arriba]

## Mejorar la calidad de la imagen escaneada (PRINT Image Matching)

PRINT Image Matching es un método estándar para registrar un intervalo más amplio de información del color con el fin de mejorar la calidad de las imágenes escaneadas. Si se utiliza este producto con PRINT Image Matching, se pueden lograr impresiones muy vivas que contienen un intervalo dinámico de colores brillantes.

| Nota:

La información de PRINT Image Matching no modifica los datos de la imagen ni el modo en el que se muestra dicha imagen en la pantalla del ordenador.

Siga estos pasos para mejorar la calidad de sus imágenes escaneadas con EPSON Smart Panel.

| Coloque el documento en la superficie para documentos.

| Utilizar el soporte para películas

| Colocar fotografías y documentos en la superficie para documentos

| Inicie EPSON Smart Panel.

| Iniciar EPSON Smart Panel

> EPSON Smart Panel se iniciará y aparecerá la siguiente ventana.

| Haga clic en el icono Scan and Save de EPSON Smart Panel.

| Configure los ajustes de Ubicación, Nombre de archivo y Formato de imagen. Seleccione Print Image Matching II (JPEG) o Print Image Matching II (TIFF) en el cuadro de lista Tipo, y cambie el ajuste de Escena fotográfica si fuera necesario.

| Haga clic en Scan and Save para empezar a escanear o en Scan with Options para cambiar los ajustes de escaneado.

[Arriba]