Impression / Amélioration de la qualité d'impression

# Alignement de la tête d'impression

> Pour Windows
> Pour Mac OS 8.6 à 9.x
> Pour Mac OS X
> Utilisation des touches du panneau de contrôle

Si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou l'apparition de bandes horizontales, faites appel à l'utilitaire Alignement des têtes du logiciel d'impression pour résoudre le problème depuis votre ordinateur. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

| Remarque :

N'appuyez pas sur la touche Arrêter pour annuler l'impression pendant l'impression d'un motif de contrôle d'alignement.

## Pour Windows

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

| Veillez à ce que du papier ordinaire de format A4 ou Letter soient chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez le logiciel d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire puis sur le bouton Alignement des têtes.

| Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour aligner la tête d'impression.

[Haut]

## Pour Mac OS 8.6 à 9.x

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

| Veillez à ce que du papier ordinaire de format A4 ou Letter soient chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer ou Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Alignement des têtes.

| Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour aligner la tête d'impression.

[Haut]

## Pour Mac OS X

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

| Veillez à ce que du papier ordinaire de format A4 ou Letter soient chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Utilitaire d'impression EPSON.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Cliquez sur le bouton Alignement des têtes dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour aligner la tête d'impression.

[Haut]

## Utilisation des touches du panneau de contrôle

Suivez les étapes ci-dessous pour aligner la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle.

| Remarque :

N'appuyez pas sur la touche Arrêter y pour annuler l'impression pendant l'impression d'un motif de contrôle d'alignement.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille et appuyez sur la touche Configurer.

| Sélectionnez Alignement des têtes à l'aide des touches /, puis appuyez sur la touche OK.

| 1. Sélectionnez Alignement des têtes.

| 2. Appuyez sur la touche OK.

| Vérifiez les messages qui s'affichent sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche OK pour lancer l'alignement des têtes.

| Observez les motifs d'alignement. Déterminez la paire de lignes verticales alignée dans le motif n° 1, puis sélectionnez son numéro à l'aide des touches /. Appuyez ensuite sur la touche OK pour enregistrer votre sélection.

| Le numéro du motif suivant s'affiche. Tout comme pour le motif n° 1, déterminez et enregistrez les paires alignées pour les autres motifs d'alignement n° 2 à 4.

> Une fois tous les motifs réglés, l'alignement de la tête d'impression est terminé.

| Appuyez sur la touche OK pour terminer l'alignement des têtes.

[Haut]